
**Opis przedmiotu zamówienia**

Wymiana 2 szt. drzwi zewnętrznych w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Sportowej 23 w Kostrzynie nad Odrą

Zakres prac obejmuje:

1. demontaż istniejących drzwi, ich wóz i utylizację,
2. montaż drzwi w liczbie 2,
3. obróbka drzwi po montażu


**1.Drzwi zewnętrzne do kaplicy**



Parametry drzwi:

Drzwi drewniane wejściowe, zewnętrzne w kolorze lazur 010 orzech, wyposażone w zamek 3 ryglowy. Szyba TMP4 z obu stron bezpieczna, mleczna, ramka dystansowa stalowa. Próg montowany na poziomie podłogi.

**2.Drzwi zewnętrzne do części biurowej**



Parametry drzwi:

Drzwi metalowe wejściowe, zewnętrzne w kolorze lazur 010 orzech, wyposażone w 2 zamki góra, dół, architektonicznie spójne z drzwiami wejściowymi do kaplicy. Drzwi otwierane do wewnątrz, na prawo. Szyba TMP4 z obu stron bezpieczna, mleczna, ramka dystansowa stalowa. Próg montowany na poziomie podłogi.