|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **ilość** | **jedn. miary** |
|
| 1. | **wiata rowerowa, zabudowana na 15 stanowisk z rynienką :**  - szerokość 630 cm  - głębokość 200 cm - wysokość 233 cm - zadaszenie: poliwęglan komorowy, przezroczysty 0,8 cm - konstrukcja nośna: profile 50x50x3 mm - konstrukcja zadaszenia: profile 50x30x3 mm - materiał konstrukcji: stal ocynkowana i malowana, kolor grafitowy matowy  - mocowanie: do przykręcenia ściany: tył i boki zabudowane listwami drewnianymi w kolorze naturalnym (palisander), - demontaż istniejących stojaków rowerowych i kostki, | 1 | szt. |
| **stojak rowerowy 5 stanowiskowy z barierką** typu CROSS-5 1800mm x 440mm wysok. (barierka 800mm wysok.) | 3 | szt. |
| **ławka z oparciem**, dł. 189,5 cm, wys. całkowita 89 cm, wys. siedziska 45 cm, gł. siedziska 40,5 cm, gł. całkowita ławki 53 cm, profil 45x45 mm, mocowanie (do przykręcenia), listwy drewniane 180x9x3,7 cm (kolor palisander), konstrukcja profil stalowy, w całości wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej (kolor grafitowy matowy), siedzisko i oparcie stanowią listwy drzewa iglastego w kolorze palisander, | 1 | szt. |
| **kosz na odpady** typu Onyx B stal nierdzewna, ocynkowana i malowana, kolor grafitowo matowy, ewentualnie z dodatkiem drewna w kolorze palisander (wys.kosza 86cm, szer.kosza  36cm, głębokość k. 36cm, pojemn.wsadu 56l, ocynkowany, komponenty k. profil 35x35x1,5mm, wymiary wsadu (szer x gł x wys): 28x28x70cm, mocowanie : do przykręcenia, opróżnianie kosza: od góry, kstałt: prostokątny | 1 | szt. |
| dostawa | 1 | szt. |
| montaż | 1 | szt. |

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

**Opis Przedmiotu Zamówienia**