## Dane Wykonawcy:

Nazwa: ...............................................................................................................

Adres: ................................................................................................................

NIP: .................................................... REGON: ....................................................

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są niszczarki materiałów niejawnych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdego oferowanego sprzętu dokumentu potwierdzającego jego parametry techniczne, np. katalogu ofertowego producenta. W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego, Wykonawca musi dodatkowo wykazać, że oferowany produkt spełnia wszystkie minimalne wymagane parametry techniczne i użytkowe wskazane   
w kolumnie „Parametry minimalne”.

| **Opis przedmiotu zamówienia** | | | | **Wypełnia Wykonawca** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Model  referencyjny** | **Parametry minimalne (równoważność)** | **Ilość** | **Nazwa/model oferowanego produktu** | **Potwierdzenie spełnienia parametrów** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość brutto** |
| 1. | HSM SECURIO B24 - 4,5x30 mm  **Indeks:** 1783111  lub równoważny | * Poziom DIN 66399: P-4, O-3 * Cięcie kart plastikowych, spinaczy, zszywek, płyt CD * Wydajność cięcia papieru: ≥ 12 arkuszy A4 jednorazowo * Pojemnik na ścinki: 30-40 litrów * Szerokość szczeliny: ≥ 230 mm * Silnik przystosowany do pracy ciągłej * Poziom głośności w trybie pracy jałowej ≤ 60dBA * Zasilanie 230 V * Zabezpieczenie przed przeciążeniem mechanicznym lub termicznym * Gwarancja na sprzęt co najmniej 36 miesięcy * Jednoelementowe, stalowe wałki/noże tnące objęte dożywotnią gwarancją * Obudowa pyłoszczelna, wyposażona w kółka, z wyjmowanym koszem, wykonana z materiałów o odpowiednich do mocy silnika parametrach wytrzymałościowych | 11 szt. |  | Spełnia/ nie spełnia\* Uwagi: |  |  |
| 2. | HSM SECURIO B24 - 1,9x15 mm  **Indeks:** 1782111  lub równoważny | * Poziom DIN 66399: P-5 * Cięcie kart plastikowych, spinaczy, zszywek, * Wydajność cięcia papieru: ≥ 10 arkuszy A4 jednorazowo * Pojemnik na ścinki: 30-40 litrów * Szerokość szczeliny: ≥ 230 mm * Silnik przystosowany do pracy ciągłej * Poziom głośności w trybie pracy jałowej ≤ 60dBA * Zasilanie 230 V * Zabezpieczenie przed przeciążeniem mechanicznym lub termicznym * Gwarancja na sprzęt co najmniej 36 miesięcy * Jednoelementowe, stalowe wałki/noże tnące objęte dożywotnią gwarancją * Obudowa pyłoszczelna, wyposażona w kółka, z wyjmowanym koszem, wykonana z materiałów o odpowiednich do mocy silnika parametrach wytrzymałościowych | 9 szt. |  | Spełnia/ nie spełnia\* Uwagi: |  |  |
| 3. | HSM SECURIO B34 - 1,9x15 mm  **Indeks:** 1842111  lub równoważny | * Poziom DIN 66399: P-5 * Cięcie kart plastikowych, spinaczy, zszywek, * Wydajność cięcia papieru: ≥ 13 arkuszy A4 jednorazowo * Pojemnik na ścinki: 100-110 litrów * Szerokość szczeliny: ≥ 230 mm * Silnik przystosowany do pracy ciągłej * Poziom głośności w trybie pracy jałowej ≤ 60dBA * Zasilanie 230 V * Zabezpieczenie przed przeciążeniem mechanicznym lub termicznym * Gwarancja na sprzęt co najmniej  36 miesięcy * Jednoelementowe, stalowe wałki/noże tnące objęte dożywotnią gwarancją * Obudowa pyłoszczelna, wyposażona w kółka, z wyjmowanym koszem, wykonana z materiałów o odpowiednich do mocy silnika parametrach wytrzymałościowych | 4 szt. |  | Spełnia/ nie spełnia\* Uwagi: |  |  |
| 4. | HSM SECURIO B26C - 4,5x30 mm  **Indeks:** 1803111  lub równoważny | * Poziom DIN 66399: P-4, O-3 * Cięcie kart plastikowych, spinaczy, zszywek, płyt CD * Wydajność cięcia papieru: ≥ 14 arkuszy A4 jednorazowo * Pojemnik na ścinki: 50-60 litrów * Szerokość szczeliny: ≥ 230 mm * Silnik przystosowany do pracy ciągłej * Poziom głośności w trybie pracy jałowej ≤ 60dBA * Zasilanie 230 V * Zabezpieczenie przed przeciążeniem mechanicznym lub termicznym * Gwarancja na sprzęt co najmniej  36 miesięcy * Jednoelementowe, stalowe wałki/noże tnące objęte dożywotnią gwarancją * Obudowa pyłoszczelna, wyposażona w kółka, z wyjmowanym koszem, wykonana z materiałów o odpowiednich do mocy silnika parametrach wytrzymałościowych | 2 szt. |  | Spełnia/ nie spełnia\* Uwagi: |  |  |
| 5. | Kobra +2 CC2 ES  **Indeks:** 120074  lub równoważny | * Poziom DIN 66399: P-5, O-1 * Cięcie kart plastikowych, spinaczy, zszywek, płyt CD * Wydajność cięcia papieru: ≥ 7 arkuszy A4 jednorazowo * Pojemnik na ścinki: 50-60 litrów * Szerokość szczeliny: ≥ 230 mm * Silnik przystosowany do pracy ciągłej * Poziom głośności w trybie pracy jałowej ≤ 60dBA * Zasilanie 230 V * Zabezpieczenie przed przeciążeniem mechanicznym lub termicznym * Gwarancja na sprzęt co najmniej  36 miesięcy * Jednoelementowe, stalowe wałki/noże tnące objęte dożywotnią gwarancją * Obudowa pyłoszczelna,  z wyjmowanym koszem, wykonana  z materiałów o odpowiednich do mocy silnika parametrach wytrzymałościowych | 2 szt. |  | Spełnia/ nie spełnia\* Uwagi: |  |  |
| 6. | HSM SECURIO C16 3,9 mm  **Indeks:** 1900111  lub równoważny | * Poziom bezpieczeństwa wg. normy DIN 66399: P-2 * Niszczenie kart plastikowych, spinaczy, zszywek * Wydajność cięcia papieru: ≥ 14 arkuszy A4 jednorazowo * Pojemność pojemnika na ścinki: 20-30 litrów * Szerokość szczeliny podawczej: ≥ 230 mm * Poziom głośności w trybie pracy jałowej ≤ 60dBA * Zasilanie 230 V * Zabezpieczenia silnika przed przeciążeniem mechanicznym lub termicznym * Gwarancja na sprzęt co najmniej 36 miesięcy * Wałki/noże tnące objęte dożywotnią gwarancją * Obudowa: pyłoszczelna, wykonana z materiałów o odpowiednich do mocy silnika parametrach wytrzymałościowych | 12 szt. |  | Spełnia/ nie spełnia\* Uwagi: |  |  |

**Pozostałe wymagania dla wszystkich pozycji asortymentowych:**

1. **Do każdej sztuki niszczarki** **wykonawca dołączy:**

* **litrowy zapas oleju do konserwacji,**
* **10 szt. worków na odpady** **wykonanych z wytrzymałej i odpornej na przetarcia folii,**
* **zakres czynności konserwacyjnych wymaganych dla użytkownika jako osobny dokument,**
* **instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim,**
* **wydaną przez producenta deklarację zgodności niszczarki z normą CE w języku polskim.**

1. Czas realizacji naprawy gwarancyjnej nie będzie dłuższy niż 7 dni. Serwis gwarancyjny dostępny na terenie kraju. Opieka serwisowa niszczarek będzie prowadzona w miejscu instalacji urządzenia lub w razie konieczności w systemie Door-To-Door.
2. Oferowany asortyment musi być fabrycznie nowy, pochodzić z polskiej dystrybucji, bieżącej produkcji, nie starszej niż 2025 r. oraz wolny   
   od wad fizycznych i prawnych.
3. Ceny jednostkowe oferowanego asortymentu nie mogą przekraczać wartości 10 000,00 zł brutto oraz muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

## 2. Warunki dostawy:

1. Dostawa zamówienia nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Dostawa będzie realizowana   
   do magazynu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zlokalizowanego w Warszawie. Dokładny adres oraz termin dostawy należy uzgodnić   
   z **Panią Dorotą Sikorską** **(tel. 261-824-597).**
2. Ilościowy i jakościowy odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie komisyjnie na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. Podstawę do opłacenia faktury VAT stanowi Protokół Zdawczo-Odbiorczy, niezawierający zastrzeżeń w zakresie wymagań Zamawiającego.
3. Asortyment zostanie dostarczony za pomocą środka transportu odpowiednio przygotowanego do przewozu i zabezpieczonego przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań i innymi czynnikami wpływającymi na obniżenie, jakości przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania sprzętu oraz do zagwarantowania odpowiedniej ilości pracowników w celu rozładowania towaru w magazynie Zamawiającego oraz zabrania i utylizacji opakowań i odpadów pozostałych po transporcie zamówienia.

## 3. Łączna wartość oferty:

|  |  |
| --- | --- |
| * Suma netto: | ……………………………………… zł |
| * Podatek VAT | ……………………………………… zł |
| * Suma brutto: | ……………………………………… zł |

## 4. Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że oferowany sprzęt spełnia wymagane parametry techniczne wskazane jako warunek równoważności i w przypadku wyboru mojej oferty dostarczę sprzęt zgodny z niniejszym formularzem.

.......................................................  
Data i podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji