**Opis przedmiotu zamówienia:**

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie posadzki betonowej o grubości 13 cm ±1 cm,   
w technologii betonu zbrojonego, o łącznej powierzchni 73 m², z przeznaczeniem do użytkowania przy obciążeniu użytkowym nie mniejszym niż 5 kN/m².

**Posadzka ma być:**

* Wykonana z betonu klasy minimum C25/30,
* Zbrojona w sposób zapewniający wymaganą nośność użytkową 5 kN/m²,
* Wyrównana i zacierana mechanicznie na powierzchni, tak aby uzyskać jednolitą, gładką i odporną na ścieranie powierzchnię,
* Powierzchniowo utwardzone preparatem,
* Zabezpieczona powierzchniowo w sposób zapewniający odporność na działanie smarów, olejów oraz innych substancji ropopochodnych,
* Z dylatacjami zgodnie z normami budowlanymi i zaleceniami producenta betonu,
* Z uwzględnieniem warstwy podbudowy (folia budowlana).

**Wymagania dodatkowe:**

* Wykonawca musi zapewnić wszystkie niezbędne materiały, sprzęt oraz transport potrzebny do realizacji zadania,
* Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi oraz przepisami BHP,
* Termin realizacji: 14 dni od podpisania Zamówienia
* Miejsce realizacji: Gdynia ul. Śmidowicza 69 / parter budynku nr 10 pom. nr 020 (dostęp do pomieszczenia z drogi wewnętrznej)