**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA LATAREK TAKTYCZNYCH Z DUŻUM ZASIĘGIEM**

**ILOŚĆ: 41 sztuk**

Latarka taktyczna, niezwykle wszechstronna ze światłem ciepłym (warm)

# Produkt z parametrami:

Optyka: Gładki reflektor

Czas pracy: 1400 lm – 1 godzina 33 min (650lm po 3 min)

280 lm – 5 godzin 13 min

112 lm – 12 godzin 20 min

37 lm - 32 godziny

stroboskop 1400 lm/15 Hz – 3 godziny (650 lm po 3 min)

stroboskop 112 lm/15 Hz – 23 godziny

Maksymalny strumień świetlny (lm): 1400 lm

Zasięg: 494 m

Źródło światła: Warm LED

Stabilizacja jasności: Pełna

Ilość trybów: 6

Rodzaj zasilania produktu: akumulatorowe

Źródło zasilania: 1 x 18650 Li-ion

Wymiary: 160 mm x 41 mm x 25,4 mm (+/- 5mm)

Waga: 186 g (+/- 10g) – z baterią

Stopień ochrony, zanurzenie i odporność na upadki: IP68, głębokość do 25 m przez 5 godzin, upadek z wysokości do 25 m.

# Produkt nie gorszy niż: Latarka Armytek Predator Pro ze światłem ciepłym - akumulatory w zestawie

**DOSTAWA LATAREK SYGNALIZACYJNYCH KAMIZELEK LOTNICZYCH**

**ILOŚĆ: 41 sztuk**

Latarka wszechstronna ze światłem białym oraz czerwonym

# Produkt z parametrami:

Optyka: Gładki reflektor

Maksymalny strumień świetlny (lm): 220 lm

Zasięg: 14 m

Stabilizacja jasności: cyfrowa

Ilość trybów: 6

Czas pracy:

- w trybie 45 lm - 8 godzin 10 min

- w trybie 220 lm/ 2 godziny 20 min (180 lm po 4 min.)

- w trybie 7 lm – 54 godziny

- w trybie beacon 220 lm / 1Hz – 8 godzin 30 min

- w trybie beacon 45 lm / 1 Hz – 32 godziny

Rodzaj zasilania produktu: wbudowane akumulatorowe

Źródło zasilania: Li-pol 600 mAh

Wymiary: 63 mm x 42,6 mm x 15 mm (+/- 5mm)

Waga: 34 g

Stopień ochrony, zanurzenie i odporność na upadki: IP67, głębokość do 1 m przez 30 min, upadek z wysokości do 10 m.

# Produkt nie gorszy niż: Latarka Armytek Crystal Pro – akumulatory w zestawie

**DOSTAWA LATAREK CZOŁOWYCH**

**ILOŚĆ: 24 sztuk**

Latarka wszechstronna ze światłem ciepłym (warm)

# Produkt z parametrami:

Optyka: TIR

Czas pracy: 3720 lm – 3 godziny 15 min (840 lm po 50 sec)

1210 lm – 3 godzina 20 min (840 lm po 12 min)

420 lm – 7 godzin

140 lm – 21 godzin

42 lm - 64 godziny

świetlik 6.5 lm – 10 dni

świetlik 0,5 lm – 62 dni

stroboskop 3720 lm/10 Hz – 6 godzin 50 min (840 lm po 2 min)

stroboskop 3720 lm/1 Hz – 14 godzin (840 lm po 10 min)

stroboskop 140 lm/1 Hz – 90 godziny

Maksymalny strumień świetlny (lm): 3720 lm

Zasięg: 113 m

Stabilizacja jasności: Pełna

Ilość trybów: 6

Rodzaj zasilania produktu: akumulatorowe

Źródło zasilania: 1x 21700 Li-ion, 1x 18650 Li-ion

Wymiary: 121,5 mm x 34,4 mm x 23,6 mm (+/- 5mm)

Waga: 79 g (+/- 10g) –149 g z baterią

Stopień ochrony, zanurzenie i odporność na upadki: IP68, głębokość do 10 m przez 5 godzin, upadek z wysokości do 10 m.

# Produkt nie gorszy niż: Latarka Armytek Wizard C2 Pro (ciepłe światło - akumulatory w zestawie