Połączenia światłowodowego pomiędzy serwerowniami w budynku nr 1 (pomieszczenie

nr -1088), a serwerownią w budynku ZBO (pomieszczenie nr 1.221) – 48 par SM 9/125um

oraz 24 pary MM 50/125 um; odległość ok. 150 m

oraz

Połączenie światłowodowego pomiędzy szafą w pomieszczeniu 01073 z serwerownią

(pomieszczenie nr -1088) - 48 pary SM 9/125um (między piętrami)

DO ZŁOŻENIA OFERTY WYMAGANA WIZJA LOKALNA, POTWIERDZONA W POKOJU 01068.