**Szafa na dokumenty ściśle tajne (kl. S2, Typ 3)**

- wymiary (wys. x szer. x gł.):

1850 x 700 x 500 mm (+/- 60 mm)

- szafa jednodrzwiowa do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą „ściśle tajne”

- wykonanie Typ 3 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczeń

informacji niejawnych (Dz. U. 2012poz. 683 ze zm.)

- wykonanie klasa S2 wg normy PN-EN 14450 (lub równoważną)

- szafa powinna posiadać certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami klasy S2, Typ 3

- czterostronny system ryglujący drzwi

- dwupłaszczowa konstrukcja z blachy stalowej o grubości 3 mm, korpus wewnętrzny z blachy stalowej o grubości 1,5 mm

- drzwi z blachy stalowej o grubości 3 mm

- zamek szyfrowy mechaniczny klasy B – Typ 3 z kluczem do zmiany szyfru

- 4 przestawne półki

- zestaw do plombowania drzwi głównych

- kolor RAL 7035