**Krzesło obrotowe z regulowanym zagłówkiem**

Wymiary:

Wys. siedziska 40 do 53 cm +/-5%

głęb. siedziska 44 cm +/-5%

szer. siedziska 48 cm +/-5%

ogólna wysokość 99 do 112 cm +/-5%

ogólna głębokość 68 cm +/-5%

ogólna szerokość 70 cm +/-5%

1.Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami z tworzywa w kolorze czarnym z oparciem i siedziskiem tapicerowanym tkaniną o odporności na ścieranie min. 150 tys. cykli Martindale'a, skład 100% Polyester, waga min. 300g/m2, odporność na piling min. 5, odporność na światło min. 4

2. Krzesło z siłownikiem umożliwiającym płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 400 – 500 mm licząc od podłogi, regulacja synchronicznego odchylenia oparcia 5°do przodu i 30° do tyłu, z możliwością dostosowania do ciężaru siedzącego.

3. Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 º

4. Oparcie, siedzisko z maskownicą w kolorze czarnym z pianki poliuretanowej o gęstości min.70kg/m3.

5. Regulacja wysokości siedziska, regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulacja kąta pochylenia oparcia.

6. Wyprofilowane siedzisko i oparcie odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud.

7. Podłokietniki regulowane góra-dół, zakres regulacji 80 mm.

8. Podstawa jezdna krzyżak (pięcioramienny) z tworzywa w kolorze czarnym, wyposażona w samohamowne kółka do powierzchni twardych.

Krzesło powinno być zgodne wg. Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. Dziennik Ustaw z dnia 2 listopada 2023 r. poz. 2367.