

Znak „Gaśnica”: 15x15 cm, płyta sztywna PVC o grubości 1-3 mm, fotoluminescencyjna,   
ze świadectwem dopuszczenia CNBOP - 5 sztuk,

2.



Znak „wyjście ewakuacyjne”: 15x30 cm, płyta sztywna PVC o grubości 1-3 mm, fotoluminescencyjna, ze świadectwem dopuszczenia CNBOP - 5 sztuk,