**Załącznik nr. 2**

**Podstawowe informacje**

* **Producent:** Gigaset Technologies GmbH
* **Model:** N670 PRO

**Funkcje systemu**

* **Max. Liczba stacji bazowych:** 3
* **Max. Liczba słuchawek:** 20
* **Max. Liczba rozmów w jednym czasie:** 8

**Funkcje urządzenia**

* **Cordless standards:** DECT | DECT-GAP
* **Max. Liczba stacji bazowych:** 3
* **Max. Liczba słuchawek:** 20
* **Max. Liczba rozmów w jednym czasie:** 8
* **Max. Liczba rozmów w jednym czasie per stacja:** 8

**Budowa**

* **LAN Port z POE:** Tak
* **Złącze zasilania:** Tak

**Książka telefoniczna / wybieranie połączeń**

* **Centralna książka telefoniczna (liczba wpisów):** 2.000
* **Max. liczba of książek z LDAP:** 10
* **Funkcja wyszukiwania i identyfikacja nazw dzwoniącego:** Tak
* **vCard:** Tak
* **CLIP/CNIP:** Tak
* **SIP MWI:** Tak

**Funkcje specjalne**

* **uaCSTA:** Tak
* **xHTML applications:** Tak
* **Autoprovisioning:** Tak
* **Kodeki:** G.711 a-law / μ-law | G.722 | G.729a
* **Quality of Service:** Tak

**Funkcje platformy**

* **Przekazywanie połączeń:** Tak
* **Rozmowy oczekujące:** Tak
* **Przekazywanie rozmów:** Tak
* **Group Pick-up:** Tak
* **CLIR:** Tak

**Aplikacje**

* **Alarm, Wiadomości, Lokacja:** Tak
* **Microsoft Teams:** Tak

**Funkcje systemowe**

* **Syslog:** Tak
* **CLI:** Tak
* **Save and Restore:** Tak

**Funkcje bezpieczeństwa**

* **TLS:** Tak
* **SRTP:** Tak
* **SIP:** Tak
* **SIPS:** Tak
* **http:** Tak
* **HTTPS:** Tak

**Wymiary / Specyfikacja**

* **długość x szerokość x wysokość w mm:** 180\*110\*42
* **Waga w g:** 220
* **Montaż naścienny:** Tak

**Gwarancja**

* **Typ Gwarancji:** Producenta
* **Czas trwania gwarancji:** 24 miesiące