**Załącznik nr. 4**

**Podstawowe dane**

* **Typ urządzenia:** bezprzewodowy telefon VoIP (Wi-Fi IP Phone)
* **Model:** Yealink AX83H
* **Linie/SIP:** do **4 kont SIP**
* **Konferencje lokalne:** 5-stronne połączenia audio
* **Protokół VoIP:** SIP v1/v2

**Możliwości telefoniczne**

* **Liczba jednoczesnych połączeń:** do 5
* **Liczba obsługiwanych linii VoIP (SIP):** 4
* **Liczba obsługiwanych słuchawek:** 1

**Funkcje telefonu**

* Przekierowywanie połączeń
* Zawieszanie połączeń (Hold)
* Tryb DND (Do Not Disturb)
* Historia połączeń
* Obsługa wiadomości głosowych
* Lokalna książka telefoniczna – do 1000 wpisów

**Wyświetlacz i obsługa**

* **Wyświetlacz:** wbudowany, kolorowy TFT
* **Klawiatura:** fizyczna, podświetlana
* **Wbudowana kamera:** brak,

**Łączność i technologie**

* **Wi-Fi** – łączność bezprzewodowa,
* **Bluetooth** – możliwość podłączenia zestawów słuchawkowych,
* **OpenVPN** – bezpieczne połączenia sieciowe,

**Złącza**

* **USB typu C:** 1 × (ładowanie / serwis),
* **Wyjście słuchawkowe:** 1 ×,

**Parametry fizyczne**

* **Kolor:** czarny,
* **Wysokość:** 151 mm,
* **Szerokość:** 50 mm,
* **Głębokość:** 21 mm,
* **Waga:** 126 g,

**Zawartość zestawu**

* Słuchawka Yealink AX83H,
* Stacja ładująca,
* Zasilacz,

**Informacje dodatkowe**

* **Gwarancja:** 24 miesiące (producenta)
* **Kod producenta / EAN:** 6938818320048