Załącznik nr 2A

***CZĘŚĆ 1***

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

1. *Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dokonaniu konserwacji* ***sprzętu specjalistycznego Wojskowych Straży Pożarnych*** *w Stargardzie, Składzie Mosty i Składzie Drawno.*
2. *Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania konserwacji na n/w sprzęcie:*

***WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1749******STARGARD***

***ul. Aleja Żołnierza 37***

*2.1 Zabudowa części specjalnej pojazdu pożarniczego STAR M 78/12.227 nr rej. UG 00257*

*2.2 Zabudowa części specjalnej pojazdu pożarniczego IVECO nr rej. UG 10880*

*2.3 Piła spalinowa do ciecia drewna STIHL nr IN – B 1880*

*2.4 Przecinarka spalinowa HUSQVARNA do cięcia stali i betonu nr IN – P 0159*

*2.5 Przecinarka spalinowa HUSQVARNA do cięcia stali i betonu nr IN – P 0230*

*2.6 Motopompa TOHATSU VC 72 AS nr IN – P 3599*

*2.7 Motopompa TOHATSU VC 72 AS nr IN – P 3508*

*2.8 Piła spalinowa HUSQVARNA do cięcia drewna nr IN – P 0956*

*2.9 Piła spalinowa HUSQVARNA do cięcia drewna nr IN – P 1147*

*2.10 Agregat prądotwórczy FOGO FV 5540 X nr IN – P 1949*

*2.11 Motopompa pływająca POSEJDON nr IN – P 0359*

*2.12 Motopompa pływająca POSEJDON MP BS II nr IN – P 0321*

*2.13 Pompa szlamowa HERON EMPH 80 W nr IN – P 5105*

*2.14 Agregat prądotwórczy GECO ED/SEBA S ISO nr IN – P 4097*

*2.15 Turbowentylator napędzany silnikiem spalinowym nr IN – P 0182*

*2.16* Sprężarka Basic 250-24W METABO *nr IN – B 6194*

***WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA SKŁAD MOSTY***

*2.1 Zabudowa części specjalnej pojazdu pożarniczego STAR DK 650/12.227nr rej. UG 00094*

*2.2 Przecinarka spalinowa HUSQVARNA K-950 do cięcia stali i betonu nr IN – P 0167*

*2.3 Przecinarka spalinowa STHIL TS-420 do cięcia stali i betonu nr IN – P 2210*

*2.4 Motopompa TOHATSU VC 72 AS nr IN – P 3596*

*2.5 Motopompa TOHATSU M 8/8 – 1 nr IN – P 3331*

*2.6 Motopompa KOHLERA M 8/8 – PO 8 - 380 nr IN – P 8228*

*2.7 Piła spalinowa STHIL do cięcia drewna MS 440 nr IN – P 9471*

*2.8 Pilarka spalinowa STHIL do cięcia drewna MS 440 nr IN – P 9405*

*2.9 Agregat prądotwórczy FOGO FV 5540 X nr IN – P 0571*

*2.10 Agregat prądotwórczy FOGO FV 4541 X nr IN – P 9960*

*2.11 Motopompa pływająca POSEJDON MP 4/2 nr IN – P 0362*

*2.12 Pompa szlamowa HERON EMPH 80 W nr IN – P 0019*

*2.13 Motopompa pływająca POSEJDON MP 4/2 nr IN – P 0427*

*2.14 Wentylator oddymiający PH – VP 600 nr IN – P 1001*

*2.15 Wytwornica dymu i mgły „ANTARI” W-515 D nr IN – P 0130*

*2.16 Sprężarka COLTRI MCH 6 – EM nr IN – P 2549*

***WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA DRAWNO***

* 1. *Zabudowa części specjalnej pojazdu pożarniczego IVECO EUROCARGO GBA 2,5/24*

*(ML15DE 28WS) nr rej.UA 02547*

*2.2 Motopompa TOHATSU VC 72 AS nr IN – P 3504*

*2.3 Motopompa pływająca POSEJDON MP 4/2 nr IN – P 0398*

*2.4 Wentylator oddymiający PH – VP 600 nr IN – P 1001*

*2.5 Turbowentylator oddymiający GF 164 SE 5 KM nr IN – P 4254*

*2.6 Pompa szlamowa HONDA WT 20 X nr IN – P 5551*

*2.7 Pompa szlamowa HERON EMPH 80 W nr IN – P 5105*

*2.8 Agregat prądotwórczy FOGO FH 5540 nr IN – P 3342*

*2.9 Agregat prądotwórczy FOGO FV 4541 X nr IN – P 9959*

*2.10 Piła łańcuchowa spalinowa STHIL MS – 440 nr IN – P 9479*

*2.11 Piła łańcuchowa spalinowa STHIL MS – 291 nr IN – P 3079*

*2.12 Przecinarka spalinowa HUSQVARNA K-950 do cięcia stali i betonu nr IN – P 0034*

*2.13 Przecinarka spalinowa HUSQVARNA K-950 do cięcia stali i betonu nr IN – P 0178*

*2.14 Opryskiwacz plecakowy STIHL SR 430 nr IN – B 4926*

*2.15 Sprężarka COLTRI MCH 6 – EM nr IN – B 3056*

*Wykonawca w ramach wykonywanej usługi zobowiązany będzie do wykonania następujących czynności:*

1. *wykonać kompleksową konserwację wykazanego sprzętu,*
2. *wykonać wszystkie czynności obsługiwania okresowego zalecanych w instrukcji obsługi producenta urządzeń, w tym czynności w ramach obsługiwania codziennego OC,*
3. *wymienić płyny eksploatacyjne,*
4. *wymienić oleje i filtry,*
5. *dokonać niezbędnych regulacji podzespołów i zespołów,*
6. *wykonać smarowanie podzespołów i elementów wymagających smarowania,*
7. *w przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, w trakcie wykonywania konserwacji sporządzić wykaz niesprawnego sprzętu wraz wyceną zawierającą opis wykonania niezbędnych do usprawnienia prac i części. Wykaz sporządzić oddzielnie za każdą niesprawną jednostkę sprzętową zgodnie z załączonym wzorem do umowy.*
8. *Dokonać wpisów w dowodach urządzeń o wykonaniu przeglądu i konserwacji. Wpisy potwierdzić podpisem oraz pieczęcią.*

*Realizacja zamówienia odbywa się u Zleceniodawcy.*

*Materiały niezbędne do wykonania usługi, w tym płyny, oleje i smary oraz paliwo do rozruchu zabezpiecza Wykonawca.*

1. *Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania konserwacji na terenie:*

*- Jednostki Wojskowej 1749 , ul. Aleja Żołnierza 37; 73 – 110 Stargard;*

*- Składy Materiałowy Mosty, Glewice, 72 – 100 Goleniów;*

*- Skład Drawno, ul. Kaliska 1, 93-200 Choszczno;*

1. *Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy, licząc od daty protokólarnego odbioru sprawdzonego sprzętu przez Zamawiającego.*
2. *Proponowana cena za wykonanie usługi jest ceną całkowitą i zawiera wszystkie koszty oszacowane przez Wykonawcę.*
3. *Usługa będzie wykonana w godzinach pracy Zamawiającego*

*(poniedziałek – czwartek 08:00 – 14:00, piątek 08:00 – 11:00).*

1. *Wykonawca do faktury dołączy protokoły przeglądów z każdej Wojskowej Straży Pożarnej (protokoły oddzielenie za każdą WSP, do sprzętu w który stwierdzono niesprawność dodatkowo dołączy* *wykaz niesprawnego sprzętu wraz wyceną zawierającą opis wykonania niezbędnych do usprawnienia prac i części.*
2. *Odbiór zostanie dokonany poprzez spisanie przez Przedstawiciela Wykonawcy w obecności uprawnionego Przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru usługi.*
3. ***TERMIN REALIZACJI USŁUGI:***

***Od 13.04.2026 r. - 15.05.2026 r.:***

*- Jednostki Wojskowej 1749 , ul. Aleja Żołnierza 37; 73 – 110 Stargard;*

*- Składy Materiałowy Mosty, Glewice, 72 – 100 Goleniów;*

*- Skład Drawno, ul. Kaliska 1, 93-200 Choszczno;*

*Dokładna data wykonania usługi zostanie ustalona z Wykonawcą, bezpośrednio przed wykonaniem czynności – telefonicznie lub emailem.*