**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

**Stół rehabilitacyjny**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis parametrów wymaganych*** | ***Parametr wymagany*** | ***Parametr oferowany*** |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2025 |  |
| 5 | Zamawiana ilość i miejsce instalacji | 11 sztuk Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
|  | ***Opis parametrów wymaganych*** | ***Parametr wymagany***  ***i wskazany do oceny*** | ***Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE*** |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | |
|  | Stół rehabilitacyjny, 3-sekcyjny wyposażony w  system jezdny z 4 unoszonymi kołami kierunkowymi i mechanizmem blokowania | Tak |  |
|  | Trójsekcyjna budowa z elektryczną regulacją wysokości. | Tak |  |
|  | Sekcja nożna z podwójnym systemem sprężyn gazowych. | TAK |  |
|  | Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej w minimalnym zakresie (od -70° do +40°) z otworem na twarz i z zaślepką. | TAK |  |
|  | Szerokość leża o wartości w zakresie 80 – 85 cm. | TAK, podać |  |
|  | Wytrzymała tapicerka. | TAK |  |
|  | Stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej, malowana proszkowo. | TAK |  |
|  | Gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu. | TAK |  |
|  | Obciążenie dynamiczne min 200 kg. | TAK, podać |  |