***Wózek transportowy spalinowy PR 20N; nr fabr. 21711151D; rok prod. 2017***

Niesprawności:

* Stuki w przekładni hydrodynamicznej na wolnych obrotach (podejrzenie ukręcenie wałka napędu pompy skrzyni biegów);
* Wyciek płynu chłodniczego (rozszczelnienie chłodnicy);
* Niesprawna klimatyzacja – uszkodzone koło pasowe oraz pasek klinowy.

**Koszt naprawy powinien zawierać również koszty dojazdu serwisu do Zamawiającego oraz wszystkie części zamienne i płyny eksploatacyjne użyte do przedmiotowej usługi.**