***Wózek transportowy spalinowy PR 20N; nr fabr. 21711151D; rok prod. 2017***

Niesprawności:

* Stuki w przekładni hydrodynamicznej na wolnych obrotach (podejrzenie ukręcenie wałka napędu pompy skrzyni biegów);
* Wyciek płynu chłodniczego (rozszczelnienie chłodnicy);
* Niesprawna klimatyzacja – uszkodzone koło pasowe oraz pasek klinowy.