**Załącznik nr 2**

# Karta opisu depozytorów w budynku

Opis depozytorów w budynku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa budynku | Gmach Rektorska 4 |
|  | Adres budynku | Ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa |
|  | Administrator budynku | Karol Bąk |
|  | Liczba depozytorów | 7 |
|  | Maksymalna łączna liczba gniazd na breloki | 237 |
|  | Liczba dodatkowych skrytek i szafek | Skrytki małe: 7 szt.  Skrytki średnie: 4 szt.  Skrytki duże: 6 szt.  Skrytki Kancelaria Tajna: 3 szt. |
|  | Liczba kluczy pojedynczych | 213 |
|  | Liczba pęków kluczy (2 i więcej) | 24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa depozytora | Rektorska4-parter |
|  | Lokalizacja w budynku (opis oraz zdjęcie) | **Lobby,** parter |
|  | Sposób montażu (np. wiszący na ścianie lub stojący na stelażu) | Ze względu na wykonanie ściany w technologii gipsowo-kartonowej proponujemy urządzenie stojące na stelażu z dodatkowym usztywniającym przykręceniem do ściany |
|  | Minimalny czas podtrzymania prądu (w godz.) | 24 |
|  | Wygląd (np. kolor depozytora, kolor wewnętrznej tylnej ściany z gniazdami, szyba mleczna, logo bez/z podświetleniem, itp.) | Odcienie szarości (np. antracyt), szyba mleczna z logo PW z podświetleniem |
|  | Liczba gniazd na breloki (określić liczbę dla różnych rodzajów kluczy – np. pojedyncze, długie lub zestawy/pęki) | Min. 43 w tym 4 szt. “pęków kluczy” |
|  | Dodatkowe skrytki lub szafki (wpisać liczbę i wymiary, np. na pęki kluczy dla serwisu sprzątającego) | 7 małe skrytki  3 średnie skrytki  1 duża skrzynka na pęki kluczy dla firmy sprzątającej |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa depozytora | Rektorska4-1 |
|  | Lokalizacja w budynku (opis oraz zdjęcie) | **Piętro 1,** korytarz przy windach |
|  | Sposób montażu (np. wiszący na ścianie lub stojący na stelażu) | Wiszący na ścianie murowanej |
|  | Minimalny czas podtrzymania prądu (w godz.) | 24 |
|  | Wygląd (np. kolor depozytora, kolor wewnętrznej tylnej ściany z gniazdami, szyba mleczna, logo bez/z podświetleniem, itp.) | Odcienie szarości (np. antracyt), szyba mleczna z logo PW z podświetleniem |
|  | Liczba gniazd na breloki (określić liczbę dla różnych rodzajów kluczy – np. pojedyncze, długie lub zestawy/pęki) | Min. 26 w tym 1 “pęk kluczy” |
|  | Dodatkowe skrytki lub szafki (wpisać liczbę i wymiary, np. na pęki kluczy dla serwisu sprzątającego) | 1 skrytka mała  1 skrytka duża |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa depozytora | Rektorska4-2 |
|  | Lokalizacja w budynku (opis oraz zdjęcie) | **Piętro 2,** korytarz przy windach |
|  | Sposób montażu (np. wiszący na ścianie lub stojący na stelażu) | Wiszący na ścianie murowanej |
|  | Minimalny czas podtrzymania prądu (w godz.) | 24 |
|  | Wygląd (np. kolor depozytora, kolor wewnętrznej tylnej ściany z gniazdami, szyba mleczna, logo bez/z podświetleniem, itp.) | Odcienie szarości (np. antracyt), szyba mleczna z logo PW z podświetleniem |
|  | Liczba gniazd na breloki (określić liczbę dla różnych rodzajów kluczy – np. pojedyncze, długie lub zestawy/pęki) | Min. 38 |
|  | Dodatkowe skrytki lub szafki (wpisać liczbę i wymiary, np. na pęki kluczy dla serwisu sprzątającego) | 1 skrytka mała  1 skrytka duża |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa depozytora | Rektorska4-3 |
|  | Lokalizacja w budynku (opis oraz zdjęcie) | **Piętro 3,** korytarz przy windach |
|  | Sposób montażu (np. wiszący na ścianie lub stojący na stelażu) | Wiszący na ścianie murowanej |
|  | Minimalny czas podtrzymania prądu (w godz.) | 24 |
|  | Wygląd (np. kolor depozytora, kolor wewnętrznej tylnej ściany z gniazdami, szyba mleczna, logo bez/z podświetleniem, itp.) | Odcienie szarości (np. antracyt), szyba mleczna z logo PW z podświetleniem |
|  | Liczba gniazd na breloki (określić liczbę dla różnych rodzajów kluczy – np. pojedyncze, długie lub zestawy/pęki) | Min. 25 |
|  | Dodatkowe skrytki lub szafki (wpisać liczbę i wymiary, np. na pęki kluczy dla serwisu sprzątającego) | 1 skrytka mała  1 skrytka duża |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa depozytora | Rektorska4-4 |
|  | Lokalizacja w budynku (opis oraz zdjęcie) | **Piętro 4**, korytarz przy windach |
|  | Sposób montażu (np. wiszący na ścianie lub stojący na stelażu) | Wiszący na ścianie murowanej |
|  | Minimalny czas podtrzymania prądu (w godz.) | 24 |
|  | Wygląd (np. kolor depozytora, kolor wewnętrznej tylnej ściany z gniazdami, szyba mleczna, logo bez/z podświetleniem, itp.) | Odcienie szarości (np. antracyt), szyba mleczna z logo PW z podświetleniem |
|  | Liczba gniazd na breloki (określić liczbę dla różnych rodzajów kluczy – np. pojedyncze, długie lub zestawy/pęki) | Min. 28 |
|  | Dodatkowe skrytki lub szafki (wpisać liczbę i wymiary, np. na pęki kluczy dla serwisu sprzątającego) | 1 skrytka mała  1 skrytka duża  3 skrytki na klucze dla Kancelarii Tajnej wyposażone w dodatkowe pojemniki:   * skrytka z dodatkowym plombowanym pojemnikiem (referentką) – solidne metalowe pudełko znajduje się wewnątrz zamykanej skrytki * min. długość pojemnika taka, aby pomieścić klucze o długości 12 cm na zawieszce z brelokiem pozwalające na weryfikację obecności kluczy w skrytce * możliwość integracji depozytora z systemem SSWiN zainstalowanym w budynku w celu podnoszenia alarmów przy próbie nieuprawnionego dostępu do skrytek kancelarii |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa depozytora | Rektorska4-5 |
|  | Lokalizacja w budynku (opis oraz zdjęcie) | **Piętro 5,** korytarz przy windach |
|  | Sposób montażu (np. wiszący na ścianie lub stojący na stelażu) | Wiszący na ścianie murowanej |
|  | Minimalny czas podtrzymania prądu (w godz.) | 24 |
|  | Wygląd (np. kolor depozytora, kolor wewnętrznej tylnej ściany z gniazdami, szyba mleczna, logo bez/z podświetleniem, itp.) | Odcienie szarości (np. antracyt), szyba mleczna z logo PW z podświetleniem |
|  | Liczba gniazd na breloki (określić liczbę dla różnych rodzajów kluczy – np. pojedyncze, długie lub zestawy/pęki) | Min. 42 |
|  | Dodatkowe skrytki lub szafki (wpisać liczbę i wymiary, np. na pęki kluczy dla serwisu sprzątającego) | 1 skrytka mała  1 skrytka duża |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa depozytora | Rektorska4-0.13 |
|  | Lokalizacja w budynku (opis oraz zdjęcie) | **Pokój 0.13** (parter) |
|  | Sposób montażu (np. wiszący na ścianie lub stojący na stelażu) | Wiszący na ścianie murowanej |
|  | Minimalny czas podtrzymania prądu (w godz.) | 24 |
|  | Wygląd (np. kolor depozytora, kolor wewnętrznej tylnej ściany z gniazdami, szyba mleczna, logo bez/z podświetleniem, itp.) | Odcienie szarości (np. antracyt), szyba czysta |
|  | Liczba gniazd na breloki (określić liczbę dla różnych rodzajów kluczy – np. pojedyncze, długie lub zestawy/pęki) | Min. 35 w tym 15 “pęków kluczy” |
|  | Dodatkowe skrytki lub szafki (wpisać liczbę i wymiary, np. na pęki kluczy dla serwisu sprzątającego) | 1 skrytka średnia (klucze konferencyjne) |
|  | Dodatkowe wymagania (np. z powodu specyficznego wykorzystania na klucze techniczne) | Zestaw kluczy „konferencyjnych” – w zestawie znajduje się magnes domykający ostatnie skrzydło ścianki – obecność magnesu nie może powodować nieprawidłowej pracy urządzenia |