|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | | |
| **Lp** | **Uszczegółowienie**  **(układ, zespół układu)** | **Nazwa** |
| 1. | farby specjalne do malowania maskującego | Farba nawierzchniowa poliuretanowa specjalna, kamuflażowa, zielona 6031 , matowa , np. **BW400-6031**, zgodna  z normą obronną NO-80-A200;2021 (m.in. odporna na czynniki agresywne w tym odkażalnika "ORO" ) i certyfikatem WITI;  w opakowaniach 20 kg |
| 2. | farby specjalne do malowania maskującego | Farba nawierzchniowa poliuretanowa specjalna, kamuflażowa, brązowa 8027, matowa , np. **BW400-8027**, zgodna z normą obronną NO-80-A200;2021(m.in. odporna na czynniki agresywne w tym odkażalnika "ORO" ) i certyfikatem WITI;  w opakowaniach 5 kg |
| 3. | farby specjalne do malowania maskującego | Farba nawierzchniowa poliuretanowa specjalna, kamuflażowa, czarna 9021 , matowa, np.**BW400-9021**, zgodna z normą obronną NO-80-A200;2021  ( m.in. odporna na czynniki agresywne w tym odkażalnika "ORO") i certyfikatem WITI;  w opakowaniach 5 kg |
| 4. | farby specjalne do malowania maskującego | Rozcieńczalnik do farby poliuretanowej kamuflażowej  np. **BR 400-50**, w opakowaniach 25 l, do poz.1, 2, 3. |
| 5. | farby specjalne do malowania maskującego | Utwardzacz do farby poliuretanowej kamuflażowej specjalnej matowej np. **BU400-10,** w opakowaniach 5 kg,  do pozycji nr 1, 2, 3. |
| 6. | farby specjalne do malowania maskującego | Farba epoksydowa podkładowa beżowa do farb kamuflażowych np. **BP 450-1000**, zgodna z normą obronną NO-80-A200;2021  i certyfikatem WITI; w opakowaniach 25 kg |
| 7. | farby specjalne do malowania maskującego | Utwardzacz do farby epoksydowej pokładowej kamuflażowej np. **BU450-15**, w opakowaniach 4 kg; do poz.6 |
| 8. | farby specjalne do malowania maskującego | Rozcieńczalnik do farby podkładowej epoksydowej kamuflażowej np. **BR 450-55**, w opakowaniach 30 l; do poz. 6. |