*Załącznik nr 2 do umowy*

**ZADANIA WYKONAWCY  
W ZAKRESIE BHP I BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO**

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie przestrzegał „Porozumienia” [załącznik a)]  
   w sprawie powołania koordynatora (Wykonawca zapewnia i wyznacza Koordynatora) sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym na terenie wykonywanych prac objętych niniejszą umową.
2. Koordynator z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do:
3. bezpośredniej współpracy ze służbą BHP oraz Inspektorem ochrony p.poż z jednostki wojskowej na rzecz której Wykonawca realizuje umowę (zamawiającego\*);
4. sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz przepisów i instrukcji o ochronie przeciwpożarowej;
5. w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, w porozumieniu z zamawiającym\* do sporządzenia:

* „Zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” ;
* „Protokołu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” ;
* „Świadectwo odgazowania” (jeśli jest wymagane);

1. niezwłocznego zgłaszania każdego zaistniałego wypadku (pożaru) na terenie wykonywania prac (zgodnie z umową) – służbie bhp (Inspektorowi ochrony p.poż.) zamawiającego\*;
2. o sytuacjach awaryjnych, nagłych zdarzeniach oraz wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, należy poinformować oficera dyżurnego zamawiającego\*

(*„zamawiający” w rozumieniu JW/Instytucja, na terenie, której wykonywane są prace; która jest Użytkownikiem terenu, budynku, jednostki pływającej).*

1. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do:
2. przestrzegania obowiązujących na terenie wykonywania prac regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;
3. przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego;
4. rozpoczęcie prac musi być poprzedzone instruktażem z zakresu bhp i bezpieczeństwa pożarowego prowadzonym przez pracownika służby bhp firmy zewnętrznej lub przez uprawnioną osobę kierującą pracownikami.
5. Pracownicy firmy zewnętrznej (tj. pracownicy Wykonawcy i podwykonawców):
6. muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
7. używać do wykonywania prac wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu (zgodnego z wymogami UE) i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru;
8. posiadać w miejscu wykonywania prac sprawny i zalegalizowany sprzęt umożliwiający natychmiastową likwidację zagrożeń.

Załącznik a)

**POROZUMIENIE**

Zawarte na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. **Kodeksu pracy [Art. 208]** pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą **w sprawie** powołania koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym na terenie:

……………………………….…...........................................................................................  
 */miejsce prowadzenia prac-podać nazwę obiektu, terenu, nr lub nazwę nabrzeża itp./*

§1. W celu ustalenia zasad współdziałania, uwzględniającego sposoby postępowania   
w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, wyznaczono na koordynatora:  
………………………………………….……………………………………………………

*/imię i nazwisko osoby spełniającej wymagania oraz telefon kontaktowy/*

§2. Koordynator będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych i wykonujących prace w tym samym miejscu, a podlegających jednemu lub drugiemu z pracodawców (tj. wykonawcy i zamawiającemu).

§3. Do obowiązków koordynatora należy:

1. ustalenie z wykonawcami miejsca wykonywania prac,
2. uzgadnianie zakresu robót, czasu ich trwania, terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac,
3. ustalenie w związku z pracami środków ochrony zbiorowej i środków ochrony osobistej,
4. określenie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia zatrudnionych oraz ustalenie osób nadzoru poszczególnych firm wykonujących jednocześnie prace w tym samym miejscu,
5. zapoznanie się z wykazami osób posiadających aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne (stosowne do wykonywanej funkcji),
6. ustalenie z podwykonawcami rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znaków bezpieczeństwa, informacyjnych, ostrzegawczych itp.,
7. zapoznanie się z wykazem prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,
8. wykonanie innych prac zleconych przez pracodawcę, który go powołał.

§4. Do uprawnień koordynatora należy:

1. przeprowadzanie kontroli w trakcie wykonywania wspólnych prac dotyczących przestrzegania ustaleń przyjętych przed rozpoczęciem pracy,
2. wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunków bezpieczeństwa ustalonych uprzednio z wykonawcami lub gdy praca taka zagraża życiu lub zdrowiu pracowników.
3. niezwłoczne powiadamianie obu stron porozumienia o fakcie wstrzymania prac.

§5. W przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia na terenie robót prac pożarowo-niebezpiecznych koordynator będzie dodatkowo informował o ich zakresie inspektora ppoż. KPW Gdynia (tel. 261-26-25-63) i komendanta WSP (tel. 261-26-69-13, 261-26-22-22).

§6. W przypadkach uzasadnionych, w celu zapobieżenia zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywania prac lub w sytuacjach nieuregulowanych, a także   
w wypadkach wystąpienia zdarzeń nagłych i doraźnych z zakresu bezpieczeństwa pracy, koordynator będzie dodatkowo informował o ich zakresie służbę bezpieczeństwa i higieny pracy KPW Gdynia (tel. 261-26-68-47, 725 243 921, 261-26-68-35) i służbę dyżurną KPW   
(tel. 261-26-22-85).

§7. Porozumienie obowiązuje w okresie:

* od podpisania niniejszej umowy,
* do podpisania protokołu odbioru zleconych prac, zakończenia wykonywania usługi lub rozwiązania umowy.

Załącznik nr b)

**INFORMACJA**

**w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy   
oraz bezpieczeństwa pożarowego  
na terenie**

**Komendy Portu Wojennego Gdynia**  
/dla firm zewnętrznych realizujących umowy na rzecz KPW Gdynia/



**Gdynia 2020 r.**

***SPIS TREŚCI :***

**1.** Wstęp   
2. Informacje ogólne

3. Identyfikacja zagrożeń i ogólna instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia

4. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia

5. Bezpieczeństwo pożarowe

6. Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania pracy na terenie KPW Gdynia

1. **Wstęp**

Zgodnie z art. 208. § 1. Kodeksu pracy, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek współpracować ze sobą.

§ 3. ww. artykułu (208) Kodeksu pracy, na pracodawcę, na którego terenie wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, nakłada obowiązek przekazać informacje o których mowa w art. 2071 („Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o …”).

Przepisy prawne, nakładające na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego stanowią, że:

1. pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy);
2. pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa   
   i higieny pracy - wynikający z § 39 ust. 1. rozporządzenia Ministra Pracy   
   i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm), w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym   
   z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników.
3. Na podstawie § 39a ust. 1 w/w rozporządzenia pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji   
   i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

Aby spełnić te obowiązki, niezbędne jest dokonanie oceny, która dostarczy informacji o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy i związanego   
z nimi poziomu ryzyka zawodowego - akceptowalnego lub nie.

Przepisy dotyczące oceny ryzyka zawodowego zostały wprowadzone   
w ramach wdrażania do polskiego prawa wymagań, m.in. Dyrektywy ramowej   
z dnia 12 czerwca 1989r. nr 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków   
w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.

1. **Informacje ogólne**
2. Wszystkie firmy oraz osoby wykonujące prace na rzecz Komendy Portu Wojennego Gdynia (KPW Gdynia) zobowiązane są:
3. posiadać aktualne badania lekarskie oraz obowiązujące szkolenia (wstępne i okresowe);
4. przestrzegać obowiązujące w KPW Gdynia regulaminy i zarządzenia zewnętrzne;
5. przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
6. posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych, maszyn, dźwigów itp., jeżeli używane są na terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia;
7. odbywać instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do pracy;
8. w przypadku stosowania w procesie pracy substancji niebezpiecznych, posiadać i przedstawiać do zapoznania Sekcję BHP karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Dotyczy to w szczególności substancji stwarzających zagrożenie i oznakowanych w następujący sposób:

[](https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjmxvzS4rnbAhVRKlAKHbQKCIkQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://bhpspec.com/2015/10/nowe-oznakowania-dla-substancji-chemicznych-czy-juz-wiesz-jak-wygladaja-nowe-znaki/%26psig%3DAOvVaw35ilIuBqXqWy11kf1WuFYe%26ust%3D1528193515905799&psig=AOvVaw35ilIuBqXqWy11kf1WuFYe&ust=1528193515905799)

1. wszelkie składowane materiały i surowce stosowane (używane) w czasie wykonywania pracy muszą być zabezpieczone w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ludzi;
2. zagospodarowywać we własnym zakresie wszelkie odpady powstałe   
   z materiałów i surowców podczas wykonywania prac;
3. zabezpieczać niebezpieczne otwory (np. technologiczne) w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi;
4. przestrzegania przepisów p.poż., ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu tylko w miejscach do tego przeznaczonych;
5. **Identyfikacja zagrożeń i ogólna instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy   
   na terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia**
6. Zagrożenie – ruch komunikacyjny:

Przemieszczanie się pomiędzy kompleksami wojskowymi może odbywać się transportem samochodowym, w związku z powyższym należy stosować się do przepisów ruchu drogowego.

Na terenie portu wojennego dla ruchu samochodowego obowiązuje prędkość do 30 km/h, ponadto należy zwrócić uwagę, że po drogach wewnętrznych mogą poruszać się pojazdy samochodowe oraz maszyny wykonujące prace budowlane i remontowe.



Zagrożeniem w ruchu komunikacyjnym na terenie portu jest przemieszczanie w pobliżu basenu portowego. Należy zachować bezpieczną odległość od krawędzi nabrzeża. We wszystkich ww. zagrożeniach zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.



Pieszym zaleca się poruszanie zgodnie z oznakowaniem dróg dla pieszych, po chodnikach, w przypadku ich braku blisko ścian budynków.Podczas przemieszczania pieszo pomiędzy budynkami - poza portem wojennym należy zawsze stosować się do ogólnych przepisów ruchu drogowego (przejścia dla pieszych, ruch prawostronny itd.).

[](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Znak_D-6.svg)

W ruchu komunikacyjnym wewnątrz budynków biurowych, w celu uniknięcia potknięcia, poślizgnięcia i upadku należy zachować ostrożność, szczególnie w czasie poruszania się po schodach oraz wejść do pomieszczeń (progi, wycieraczki, śliskie nawierzchnie).

1. Zagrożenie – hałas:

W czasie używania urządzeń – źródeł hałasu – podczas przebywania   
w ich pobliżu należy bezwzględnie stosować ochronniki słuchu.



1. Zagrożenie – czynniki toksyczne, chemiczne:

W czasie przebywania na stanowiskach, na których one występują - oprócz stosowania środków ochrony zbiorowej (np. wentylacja) należy stosować środki ochrony indywidualnej.



1. Zagrożenie – prace na wysokości:

Podczas przebywania w strefie prac wykonywanych na wysokości   
(w pobliżu rusztowań, wysięgników, prac na dachu itp.) należy zachować szczególną ostrożność – nie przekraczać stref „bezpiecznych”.



1. Zagrożenie – materiały i środki niebezpieczne zagrażające wybuchem:

W przypadku przebywania w strefie niebezpiecznej należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji, procedur oraz poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo



1. **Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia**

Zgodnie z art.2071 § 1 pkt 3a, ustawy Kodeks pracy, w KPW Gdynia funkcjonuje system udzielania pierwszej pomocy.

W budynkach znajdują się apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy oraz nazwiskami osób przeszkolonych w zakresie jej udzielania.



Dodatkowo w KPW Gdynia w budynku nr 370 funkcjonuje Ambulatorium   
z personelem medycznym oraz wyposażeniem, w tym w defibrylatory (AED).

W razie potrzeby należy nawiązać kontakt z lekarzem lub ratownikiem medycznym z Ambulatorium KPW Gdynia, nr tel. 261 26 24 00 lub przez oficera dyżurnego, nr tel. 261 26 22 85, 261 26 32 06.

1. **Bezpieczeństwo pożarowe.**

**5.1.** Na podstawie zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz  
„Instrukcji o Ochronie Przeciwpożarowej w Resorcie Obrony narodowej”   
sygn. Ppoż. 3/2014 – oprócz ustaleń zawartych w „Zadaniach Wykonawcy   
w zakresie BHP i bezpieczeństwa pożarowego” oraz w „Porozumieniu”, **Wykonawca zobowiązany jest do**:

1. zapewnienia wykonywania prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione i posiadające odpowiednie kwalifikacje;
2. oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym prace będą wykonywane;
3. ustalenia zakresu przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenia   
   do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;
4. wskazania z sobie podległych pracowników osoby odpowiedzialnej za przygotowanie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;
5. zapoznania osób wykonujących prace zagrożone pożarowo  
   z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do ich powstania lub wybuchu;
6. zabezpieczenia przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne;
7. prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym  
   w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem,   
   w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy „Świadectwo odgazowania”, będzie stanowić, że stężenie par cieczy lub gazów   
   w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości;
8. kontrolowania miejsc, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe zgodnie z terminami podanymi w protokole.

**5.2. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia**

Zgodnie z „ Instrukcją o Ochronie Przeciwpożarowej w Resorcie Obrony narodowej” sygn. Ppoż. 3/2014 w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w KPW Gdynia należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast:

1) zaalarmować osoby znajdujące się w pobliżu okrzykiem „**PALI SIĘ**” lub „**POŻAR**” oraz wcisnąć ręczny ostrzegacz pożaru;




2) ogłosić alarm dla:



* Wojskowej Straży Pożarnej tel. nr **261 26-22-22;**
* Oficera Dyżurnego KPW Gdynia tel. nr **261** **26-22-85;**

tel. nr **261** **26-68-65;**

3) postępować zgodnie z „Instrukcją postępowania na wypadek pożaru”;



1. jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu, przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego;



1. w przypadku usłyszenia komunikatu o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu udać się na zewnątrz budynku, zgodnie z kierunkiem ewakuacji;



1. po opuszczeniu zagrożonego obiektu udać się w miejsce ewakuacji;



**Kategorycznie zabrania się parkowania oraz pozostawiania pojazdów   
na drogach pożarowych stosownie oznakowanych;**



**W przypadku ogłoszenia ćwiczebnego alarmu pożarowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń służby dyżurnej lub osób funkcyjnych.**

1. **Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania pracy na terenie KPW Gdynia**

### *****Zagrożenia fizyczne*****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zagrożenie** | **Źródło zagrożenia (przyczyna)** | **Możliwe skutki  zagrożenia** | | **Środki ochrony przed zagrożeniami** |
| 1 | Wypadek drogowy | Uczestnik ruchu drogowego, nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego | Ogólne potłuczenie ciała, urazy wewnętrzne, złamania kości, wstrząs mózgu, śmierć | | Odpowiednie kwalifikacje kierowcy. Instruktaże. Postępowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym, wzmożona uwaga na drodze, kontrolne przeglądy stanu technicznego samochodu. |
| 2 | Pożar lub wybuch | Zwarcie w instalacji elektrycznej, zaprószenie ognia | Poparzenie termiczne, śmierć | | Pomiary, sprawna instalacja elektryczna, zachowanie uwagi. |
| 3 | Upadek na tym samym poziomie (potknięcie się, poślizgnięcie, itp.) | Niezachowanie ostrożności, śliskie, nierówne podłogi, potknięcie się o przeszkody, itp. | Ogólne potłuczenie ciała, zwichnięcia stawów, złamania kości | | Czyste, suche, równe i nieśliskie podłogi, schody, wzmożona uwaga. |
| 4 | Upadek na niższy poziom | Wchodzenie i schodzenie po schodach | Ogólne potłuczenie ciała, zwichnięcia stawów, złamania kości | |
| 5 | Uderzenie  o nieruchome przedmioty | Różne przedmioty | Urazy głowy, potłuczenia, guzy, siniaki | | Zachowanie uwagi, utrzymanie porządku, właściwa organizacja stanowisk prac. |
| 6 | Uderzenie przez przedmioty w ruchu | Różne urządzenia | Ogólne potłuczenie ciała, urazy, wewnętrzne, złamania kości. | | Zachowanie uwagi, właściwa organizacja stanowisk pracy. |
| 7 | Spadające, przewracające się przedmioty – uderzenie, przygniecenie. | Podczas transportu ręcznego, zdejmowania, układania, ustawienia przedmiotów. Źle składowanie i transportowanie materiałów. | Stłuczenia całego ciała, szczególnie kończyn. | | Zachowanie szczególnej ostrożności. Czyste, suche, nieśliskie powierzchnie. Utrzymanie porządku. |
| 8 | Prąd elektryczny | Urządzenia zasilane instalacją elektryczną | Porażenie prądem elektrycznym, poparzenia, śmierć | | Pomiary elektryczne, przeglądy instalacji, gniazd wtykowych, podłączeń urządzeń elektrycznych itp. |
| 9 | Zetknięcie się z ostrymi , szorstkimi nieruchomymi elementami środowiska pracy | Praca przy urządzeniach | Obtarcia, skaleczenia, zmiażdżenia, skręcenia, złamania, utrata przytomności, uszkodzenie wzroku, uszkodzenie ścięgien lub mięśni, amputacja części ciała, śmierć; | | Stosowanie osłon i zabezpieczeń ostrych elementów, stosowanie środków ochronny indywidualnej; |
| 10 | Uderzenie, przygniecenie przez obiekty transportowe | Transport czynników materialnych; | Nadwyrężenie ścięgien oraz mięśni, urazy kręgosłupa, paraliż, przepuklina, złamania;. | | Instruktaż stanowiskowy. Przestrzeganie instrukcji  i zaleceń związanych z transportem. |
| 11 | Mikroklimat zimny | Praca zima na wolnym powietrzu, | Choroby reumatyczne, przeziębienia, odmrożenia | | Stosowanie odzież chroniącej przed zimnem |
| **Lp.** | **Zagrożenie** | **Źródło zagrożenia (przyczyna)** | | **Możliwe skutki  zagrożenia** | **Środki ochrony przed zagrożeniami** |
| 12 | Uderzenie, pochwycenie, przygniecenie przez maszyny, ich części, urządzenia, narzędzia, środki transportu | Proces pracy | | Stłuczenia, obtarcia, skaleczenia, zmiażdżenia, skręcenia, złamania, utrata przytomności, amputacja części ciała śmierć, | Stosowanie osłon i zabezpieczeń ostrych elementów, stosowanie środków ochrony indywidualnej |
| 13 | Niedostateczne oświetlenie | Niedoświetlenie lub olśnienie, stosowanie oświetlenia sztucznego | | Uszkodzenie narządu wzroku, bóle i zawroty głowy | Doświetlenie stanowisk pracy |
| 14 | Nasilone występowanie hałasu | Praca z maszynami wysokoobrotowymi, | | Uszkodzenie słuchu, bóle głowy, problemy z koncentracją, zmiany w układzie nerwowym | Stosowanie ochronników słuchu |
| 15 | Zagrożenia specyficzne wynikające z wykonywania prac określonych w zawartej umowie | Zakres prac wynikających z zawartej umowy. | | Stłuczenia, obtarcia, skaleczenia, zmiażdżenia, skręcenia, złamania, utrata przytomności, amputacja części ciała śmierć, urazy kręgosłupa | Instruktaż stanowiskowy. Zapoznanie z instrukcjami bhp. Stosowanie środków ochrony indywidualnej |

***Zagrożenia chemiczne***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zagrożenie** | **Źródło zagrożenia (przyczyna)** | **Możliwe skutki  zagrożenia** | **Środki ochrony przed zagrożeniami** |
| 1 | Czynniki chemiczne – alergiczne | Różne substancje, preparaty chemiczne, np. środki czystości, higieniczne, itp. | Alergie skórne, podrażnienie narządu wzroku | Przestrzeganie zasad higieny, dezynfekcja, |
| 2 | Preparaty chemiczne drażniące, żrące | Różne substancje i preparaty chemiczne stosowane w związku z eksploatacją sprzętu np. środki czyszczące, środki zapobiegające zamarzaniu, elektrolity, środki dezynfekcyjne | Podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych, możliwość zatrucia | Zachowanie uwagi, stosowanie środków ochrony indywidualnej, zapoznanie się z kartami charakterystyki substancji oraz szczegółowymi instrukcjami postępowania z tymi materiałami |
| 3 | Substancje ropopochodne | Oleje napędowe i benzyna, a także spaliny zawierające tlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu | Możliwość zatrucia organizmu | Zapoznanie się z kartami charakterystyki substancji oraz szczegółowymi instrukcjami postępowania z materiałem niebezpiecznym, środki ochrony indywidualnej |

**Zagrożenia biologiczne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zagrożenie** | **Źródło zagrożenia (przyczyna)** | **Możliwe skutki  zagrożenia** | **Środki ochrony przed zagrożeniami** |
| 1 | Czynniki biologiczne – wirusy | Kontakt z innymi pracownikami | Wirusowe zapalenie spojówek, wirusowe zapalenie opon mózgowych | Przestrzeganie zasad higieny, dezynfekcja, szczepienia ochronne |
| 2 | Czynniki biologiczne - bakterie | Kontakt z innymi pracownikami, | Zapalenie górnych dróg oddechowych | Przestrzeganie zasad higieny, dezynfekcja, szczepienia ochronne |

Sekcja BHP tel. 261 26 68 47, 261 26 68 35  
12.02.2020 r.  
C:/Moje dok./Informacja dla firm zewnętrznych

**PROTOKÓŁ Nr………/……  
ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca prac pożarowo niebezpiecznych /nr uprawnień............................................... | | | | | | |
|  | ............................................................................................................................................. | | | | | | |
| 2. | Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu..................................................................... | | | | | | |
|  | .............................................................................................................................................. | | | | | | |
| 3. | Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym....................... | | | | | | |
|  | .............................................................................................................................................. | | | | | | |
| 4. | Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy, urządzenia itp. w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych ........................... | | | | | | |
|  | .............................................................................................................................................. | | | | | | |
| 5. | Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich ................................ | | | | | | |
|  | .............................................................................................................................................. | | | | | | |
| 6. | Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac ............................................... | | | | | | |
|  | .............................................................................................................................................. | | | | | | |
| 7. | Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku ..................... | | | | | | |
|  | .............................................................................................................................................. | | | | | | |
| 8. | Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt 4. i 5.: | | | | | | |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | | podpis | | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | | podpis | | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | | podpis | | ................................... |
| 9. | Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo | | | | | | |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | | podpis | | ................................... |
| 10. | Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich: | | | | | | |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | | podpis | | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | | podpis | | ................................... |
| 11. | Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcie gazu, dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów: | | | | | | |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | | podpis | | ................................... |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | | podpis | | ................................... |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | | podpis | | ................................... |
| 12. | Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa: | | | | | | |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | | podpis | | ................................... |
| 13. | Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac: | | | | | | |
|  | - po ich zakończeniu:  .................................... tel. ....................................... podpis ...................................  - po 0,5 godz. | | | | | | |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | | podpis | ................................... | |
|  | - po 2 godz. | | | | | | |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | | podpis | ................................... | |
|  | - po 4 godz. | | | | | | |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | | podpis | ................................... | |
|  | - po 8 godz. | | | | | | |
|  | .................................... | tel. | ...................................... | | podpis | ................................... | |
| 14. | Prace pożarowo niebezpieczne przeprowadzane będą w dniach ...................................... od godz. ........................ do godz. ........................... | | | | | | |
|  | podpisy członków komisji: | | |  | | | |
|  | .................................................. | | |  | | | |
|  | .................................................. | | |  | | | |
|  | .................................................. | | |  | | | |

**ZEZWOLENIE Nr……/……  
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miejsce pracy ....................................................................................................................... | | | | |
| 2. | Rodzaj pracy ........................................................................................................................ | | | | |
| 3. | Czas pracy, dnia ..................................... od godz. ....................... do godz. ....................... | | | | |
| 4. | Realizacja sposobów zabezpieczenia budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy itd., określonych w protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo  Nr ............. z dnia ................... | | | | |
| 5. | Dodatkowe środki zabezpieczające ..................................................................................... | | | | |
|  | .............................................................................................................................................. | | | | |
| 6. | Zezwalam na rozpoczęcie prac od dnia ................ do dnia ................w godz. ................... | | | | |
|  | ................................................... tel. ........................ podpis ............................................... | | | | |
| 7. | Wydający zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac niebezpiecznych pożarowo w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego | | | | |
| 8. | Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w protokole Nr ......./....... oraz wymagań określonych w zezwoleniu | | | | |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 9. | Wstrzymuję wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo od dnia ................................. | | | | |
|  | godz. ............ w obiekcie, pomieszczeniu itp. ..................................................................... | | | | |
|  | .............................................................................................................................................. | | | | |
|  | wstrzymujący prace | |  | wykonujący prace | |
|  | .................................. | |  | ................................... | |
|  | podpis | |  | podpis | |