…………………………………… **ZAŁĄCZNIK NR 1 B** *PIECZĘĆ WYKONAWCY*

**Nazwa zadania:** Dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej do dużych powierzchni w 2026r.

Znak sprawy FZ.38.5.2026.TK

# **OPZ – Specyfikacja techniczna Kosiarka samojezdna do dużych powierzchni**

*Przedmiotem zamówienia jest dostawa kosiarki samojezdnej do utrzymania terenów zielonych o dużej powierzchni, wraz z akcesoriami umożliwiającymi odśnieżanie oraz zamiatanie. Wszystkie poniższe parametry należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego*.

## **1. Silnik i zasilanie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymaganie Zamawiającego | Potwierdzenie Wykonawcy (TAK/NIE / opis) |
| Rodzaj paliwa / napędu | Spalinowy |  |
| Moc znamionowa | ≥ 12,7 kW |  |
| Obroty znamionowe | ≥ 2 900 obr./min |  |
| Pojemność cylindra | ≥ 635 cm³ |  |
| Liczba cylindrów | ≥ 2 |  |
| Chłodzenie silnika | Powietrze |  |
| Rodzaj smarowania | Ciśnieniowe, z filtrem oleju |  |
| Filtr oleju | Wymagany |  |
| Emisja spalin | EU V, ≤ 850 g/kWh |  |
| Pojemność akumulatora | ≥ 5,5 Ah |  |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy |  |

## **2. Układ tnący**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymaganie Zamawiającego | Potwierdzenie Wykonawcy (TAK/NIE / opis) |
| Szerokość koszenia (min.) | ≥ 103 cm |  |
| Szerokość koszenia (maks.) | ≤ 112 cm |  |
| Minimalna wysokość koszenia | ≥ 25 mm |  |
| Maksymalna wysokość koszenia | ≤ 75 mm |  |
| Liczba noży | ≥ 3 szt. |  |
| Rodzaj noży | Rozdrabniające |  |
| Uruchamianie noży | Automatyczne |  |
| Pojemność kosza | ≥ 300 l |  |
| Metoda koszenia | Wyrzut tylny |  |
| Materiał obudowy | Stal |  |

## **3. Napęd i konstrukcja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymaganie Zamawiającego | Potwierdzenie Wykonawcy (TAK/NIE / opis) |
| Napęd | 4x4 |  |
| Rodzaj przekładni | Hydrostatyczna |  |
| Przeniesienie napędu | Pasek klinowy |  |
| Rozstaw osi | ≥ 90,3 cm |  |
| Prześwit | ≥ 90 mm |  |
| Maksymalny ładunek | ≥ 125 kg |  |

## **4. Ergonomia i bezpieczeństwo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymaganie Zamawiającego | Potwierdzenie Wykonawcy (TAK/NIE / opis) |
| Wysokość oparcia fotela | Wysokie |  |
| Siedzenie regulowane/składane | Tak |  |
| Kierownica | Ergonomiczna, miękki uchwyt |  |
| Hamulec | Tarczowy |  |

## **5. Akcesoria dodatkowe (wymagane)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymaganie Zamawiającego | Potwierdzenie Wykonawcy (TAK/NIE / opis) |
| Zespół koszący | W komplecie |  |
| Lemiesz stalowy do odśnieżania,5 zakresów regulacji kąta, minimalna szerokość 120 cm. | W komplecie |  |
| Szczotka zamiatająca obrotowa o średnicy nie mniejszej niż 350mm, min. 3 stopnie regulacji kąta, nie mniej niż 29 szczotek, z osłoną przeciwbryzgową. | W komplecie |  |

………………………………dnia……………… podpis Wykonawcy………………………………………..