**SPODNIE OGRODNICZKI Winterman talvi POLSTAR**

**Spodnie ogrodniczki zimowe, ocieplane robocze WINTERMAN TALVI - czarne**

**Uniwersalne spodnie typu narciarskiego z odpinanymi szelkami**

**PODSZEWKA: 100% poliester.**

**MATERIAŁ: wodoodporny, 100% poliester powleczony PCV.**

**OCIEPLINA: 100% poliester, 120g/m2.**

**Otwory wentylacyjne zapinane na zamek, rozporek zapinany na suwak, nogawki po wewnętrznej stronie na dole wzmocnione materiałem zapobiegającym przecieranie się nogawki, ściągacz u spodu nogawki, regulacja w pasie za pomocą rzepu.**

**Szelki:**

**odpinane szelki,**

**gumowe, szerokie, regulowane szelki,**

**Materiał:**

**wodoodporny,**

**100% poliester powleczony PCV,**

**Ocieplina:**

**100% poliester, 120g/m2,**

**Podszewka:**

**100% poliester,**

**Budowa/szycie:**

**ściągacz u spodu nogawki,**

**czarny,**

**otwory wentylacyjne zapinane na zamek,**

**rozporek zapinany na suwak,**

**nogawki po wewnętrznej stronie na dole wzmocnione materiałem zapobiegającym przecieranie się nogawki,**

**Kieszenie:**

**ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,**

**kieszenie zapinane na zamek,**

**ROZMIARY SPODNI:**

**XL – 1 SZT.**

**L – 2 SZT.**

**M- 2 SZT.**

**3XL – 1 SZT.**

****

**KURTKA ROBOCZA ocieplana polarem LH-VIBER YG, pasy odblaskowe, odpinane rękawy, w kolorze żółto-granatowym**

- powłoka 100% poliester OXFORD 300D

- wodoodporna dzięki powleczeniu poliuretanem o gramaturze 180 g/m²

- podszewka polarowa 100% poliester o gramaturze 280 g/m²

- kurtka zapinana na suwak

- wyposażona w odpinane rękawy zwiększające funkcjonalność kurtki

- kurtka z kapturem zapinanym na suwak

- cztery kieszenie w dolnej części kurtki, w tym dwie zapinane na rzep

- w górnej części dwie kieszenie na telefon komórkowy i identyfikator

- od wewnątrz dodatkowe trzy kieszenie, w tym jedna na rzep

- dół kurtki oraz rękawy zakończone ściągaczem

- wyposażona w dwa pasy odblaskowe na kurtce i na rękawach gwarantujące lepszą widoczność

- polecana dla drogowców i służb porządkowych

- materiał i pasy testowane zgodnie z normą EN471/EN20471

- OEKO-TEX STANDARD 100

- EN 14058 (2 3 X X ) - Odzież ochronna. Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.

- EN ISO 20471 ( 2 ) - Odzież o intensywnej widzialności.

- EN ISO 13688 - Odzież ochronna. Wymagania ogólne.



**ROZMIARY KURTEK:**

**M – 5 SZT.**

**3XL – 1 SZT.**