**Szafka na laptopa10 schowków, wys. x szer. 1900 x 400 mm**

**jasnoszara**

**Opis produktu**

Stabilny, spawany korpus stalowy (0,7 mm) z wysokiej jakości lakierowaniem proszkowym.  
Zamykanie na zamki bębenkowe, po 2 klucze na zamek. Pojedyncze schowki zamykane indywidualnym kluczem. Jedne główne drzwi zapewniają dostęp do wszystkich schowków.  
Tylna ścianka każdego schowka z przepustem kablowym oraz z perforacją, która zapewnia wentylację.  
  
Wymiary wewn. schowka: wys. x szer. x głęb. 136 x 270 x 460 mm.  
Szerokość drzwi głównych: ok. 335 mm.

**Dane techniczne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wysokość** | 1900 mm |
| **Szerokość** | 400 mm |
| **Głębokość** | 500 mm |
| **Liczba przegród** | 10 szt. |
| **Szer. półki** | 270 mm |
| **Na ekran w rozmiarze** | 17 cal |
| **Wys. przegrody** | 136 mm |
| **Głęb. półki** | 460 mm |
| **Kolor drzwi** | jasnoszary, RAL 7035 |
| **Materiał** | stal, lakierowana proszkowo |
| **Grubość materiału** | 0.7 mm |
| **Kąt otwarcia drzwi** | 110 ° |
| **Rodzaj zamknięcia** | zamek bębenkowy z 2 kluczami |
| **Rodzaj produktu** | szafki na laptopy |
| **Dostawa** | zmontowane/w całości |
| **Ciężar** | 43.7 kg |
| **Kolor korpusu** | jasnoszary, RAL 7035 |