Nr: 985659 49

**Szafka ze schowkami Stuttgart, 3 schowki na przedział – Wolf**

**Opis produktu**

Trwała konstrukcja z blachy stalowej, z bezpiecznym okrawędziowaniem. Wysokiej jakości lakierowanie piecowe.  
Gładkie fronty drzwi z zamkniętym, okrawędziowanym profilem usztywniającym.  
Seryjnie z zamkiem bębenkowym, zamykanie indywidualnym kluczem, 2 klucze i zabezpieczenie drzwi z tworzywa. Wys. cokołu 100 mm.

Dostawa w stanie zmontowanym.

Sprawdzone bezpieczeństwo. Produkt ten przeszedł pełne badanie produktu. Zakład produkcyjny jest regularnie nadzorowany.

**Dane techniczne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Liczba przedziałów** | 1 szt. |
| **Wersja szkieletu szafki** | z cokołem |
| **Rodzaj zamknięcia** | bezpieczny zamek bębenkowy, różne zamykanie |
| **Wersja** | płaski kształt dachu |
| **Szerokość** | 300 mm |
| **Głębokość** | 500 mm |
| **Wysokość** | 1800 mm |
| **Seria** | STUTTGART |
| **Liczba przegród** | 3 szt. |
| **Wyposażenie wewnętrzne** | bez wyposażenia wewnętrznego |
| **Kąt otwarcia drzwi** | 110 ° |
| **Szer. przedziału** | 300 mm |
| **Wys. wewn.** | 560 mm |
| **Szer. wewn.** | 298 mm |
| **Głęb. wewn.** | 475 mm |
| **Wys. cokołu** | 100 mm |
| **Materiał** | blacha stalowa |
| **Powierzchnia** | lakierowanie piecowe |
| **Grubość materiału** | 0,75 mm |
| **Rodzaj drzwi** | drzwi skrzydłowe |
| **Konstrukcja** | spawana |
| **Ilość kluczy** | 2 szt. |
| **Rodzaj produktu** | szafki ze schowkami, 3 schowki na przedział |
| **Dostawa** | zmontowane/w całości |
| **Ciężar** | 29 kg |
| **Kolor korpusu** | jasnoszary, RAL 7035 |
| **Kolor drzwi** | jasnoszary, RAL 7035 |