# Drzwi wewnętrzne aluminiowe

# – szczegółowe wymagania techniczne:

# Miejsce wykonania prac:

# Kontener szatniowo – sanitarny przy boisku piłkarskim w Kamionkach przy ul. Mieczewskiej:

# <https://maps.app.goo.gl/L6T6ezDLfWu1UF6P7>

**Zadanie obejmuje:**

1. **Wykonanie drzwi wewnętrznych o wymiarach 1 135 mm x 2 090 mm:**

* aluminium bez izolacji termicznej
* kolor RAL 9016 biały
* szyba VSG33.1 mat
* klamka obustronna
* jeden zamek
* bez progu, szczotki

**Liczba drzwi:** 8 zestawów

1. **Wykonanie drzwi wewnętrznych o wymiarach 900 mm x 2 090 mm:**

* aluminium bez izolacji termicznej
* kolor RAL 9016 biały
* szyba VSG33.1 mat
* klamka obustronna
* jeden zamek
* bez progu, szczotki

**Liczba drzwi:** 2 zestawy

1. **Następujące prace:**

* demontaż istniejących drzwi oraz wywiezienie i utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
* wycięcie otworu pod wymiar drzwi w ścianach typu „płyta obornicka”
* transport i montaż nowych drzwi oraz obrobienie wnęk drzwiowych kątownikiem aluminiowym w kolorze RAL 9016 biały

**Gwarancja:** prosimy o podanie okresu gwarancji

**Kontener można obejrzeć:** w piątek 30 stycznia i w poniedziałek 02 lutego w godz.: 9:00 – 9:30, po wcześniejszym potwierdzeniu chęci przeprowadzenia wizji lokalnej pod numerem telefonu:

**697 154 702**