***Wykonanie przeglądu rocznego, z wymianą niezbędnych elementów eksploatacyjnych (według instrukcji producenta):***

* Przegląd sprężarki Gudepol GD-SMART 5, 5/10 nr.seryjny 191698 – 1 szt.,
* Przegląd sprężarki Gudepol GD-SMART 5, 5/10 nr.seryjny 191700 – 1 szt.,
* Przegląd sprężarki Gudepol GD-SMART 5, 5/10 nr.seryjny 191699 – 1 szt.,
* Przegląd osuszacza ziębniczego HDX E-70 + wymiana filtrów – 1 szt.,
* Przegląd pompy próżniowej Tepro AT 100B NR.FAB 2716 + wymiana separatorów – 1 szt.,
* Przegląd pompy próżniowej Tepro AT 100B NR.FAB 2717 + wymiana separatorów – 1 szt.,
* Przegląd pompy próżniowej Tepro AT 100B NR.FAB 2693 + wymiana separatorów – 1 szt.,
* Przegląd pompy próżniowej Garden Denver SN: SC10417858005 – 1 szt.,
* Przegląd pompy próżniowej Garden Denver SN: SC10417858007 – 1 szt.,
* Przegląd pompy próżniowej Garden Denver SN: SC10417858006 – 1 szt.,

Zakres prac:  
  
- Warunki BHP (warunki pracy silnika),

- Smarowanie łożysk silnika głównego,

- Kontrola działania spustów kondensatu,

- Kontrola działania zaworu minimalnego ciśnienia,

- Kontrola działania zaworu ssania,

- Kontrola działania chłodnicy olejowej i powietrza,

- Kontrola połączeń elektrycznych pomiary,

- Kontrola połączeń mechanicznych (sprzęgło/paski),

- Kontrola wentylatora silnika głównego,

- Kontrola działania układu regulacji,

- Kontrola połączeń hydraulicznych,

- Kontrola łożysk (silnik, stopień),

- Kontrola zabezpieczeń przeciążeniowych silników,

- Kontrola wyłączników krańcowych/wyłącznik awaryjny,

- Czyszczenie sprężarek,

- Czyszczenie chłodnicy olejowej/powietrza,

- Wymiana filtra powietrza na ssaniu,

- Wymiana filtra hydraulicznego/separator,

- Wymiana filtra oleju,

- Wymiana oleju z płukaniem obiegu olejowego,

- Wymiana mat filtracyjnych,

- Wymiana filtrów sieciowych AirPol,

- Wymiana złoża w separatorze olej/woda Donaldson W21307328/01,

- Wymiana filtrów sieciowych w osuszaczu ziębniczym HDX E-70,

- Wymiana filtrów przygotowania powietrza,

- Przegląd separatorów cyklonowych oraz spustów kondensatu,

- Czyszczenie,

- Pomiary elektryczne