**Załącznik nr 1 do SWZ**

**DZP/8/2026**

…………………………………………….

*(Dane Wykonawcy)*

**Formularz specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia**

**Nazwa producenta, model, symbol (**podać**)**

**…………………………………….......….…………….**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Wymagane minimalne parametry techniczne  **Niszczarka dokumentów – sztuk 4** | | Parametry oferowane  (podać, opisać)  TAK/NIE |
|  | Stopień bezpieczeństwa ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 |  |
|  | System automatycznego oliwienia mechanizmu tnącego | 250ml |  |
|  | Rozmiar cięcia | 4,5 x 30 mm |  |
|  | Wydajność cięcia | nie mniej niż 20 arkuszy papieru 80 g/m² w jednym cyklu |  |
|  | Szerokość szczeliny podawczej | minimum 310 mm (możliwość niszczenia dokumentów formatu A3) |  |
|  | Niszczenie dodatkowych nośników | zszywek, spinaczy biurowych, kart plastikowych, płyt CD/DVD |  |
|  | Pojemność kosza na ścinki | minimum 100 litrów |  |
|  | Moc silnika | nie mniejsza niż 700 W, przystosowana do pracy ciągłej |  |
|  | Poziom hałasu | nie większy niż 55 dB |  |
|  | Funkcje bezpieczeństwa | zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczne wyłączanie przy otwartej głowicy tnącej, funkcja cofania przy zacięciu papieru |  |
|  | Mobilność | urządzenie wyposażone w kółka |  |
|  | Zasilanie | 230 V / 50 Hz |  |
|  | Wymiary max | (szer. x gł. x wys.): 550 x 440 x 845 mm |  |
|  | Waga max | 42 kg |  |
|  | Kolor | biały |  |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesiące realizowana na miejscu. Czas realizacji naprawy od momentu zgłoszenia mailowego lub telefonicznego następny dzień roboczy. Jeżeli nie jest możliwa naprawa na miejscu, Wykonawca dostarcza na czas naprawy, w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż naprawiane urządzenie. |  |
|  | Dokumentacja | Wykonawca dostarczy urządzenie wraz z pełną dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi w języku polskim |  |
|  | Rok produkcji | Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i technicznych. Nie starsze niż 2025 rok. |  |
|  | Akcesoria | Wykonawca dostarczy urządzenie wraz z kompletem akcesoriów niezbędnych do uruchomienia. |  |