# Sprzęt sprzątający

# – szczegółowe wymagania techniczne:

1. **Kompaktowa maszyna do pracy przy utrzymaniu czystości Lavor Free 50B:**

* w komplecie z prostownikiem oraz bateriami
* szerokość pracy: 500 mm
* szerokość gumy: 800 mm
* maksymalna wydajność: 2 000 m2/h
* pojemność zbiornika czystej wody: 44 l
* pojemność zbiornika brudnej wody: 50 – 60 l
* silnik szczotki: 550 W
* wymiary urządzenia: 116 cm x 51 cm x 98 cm
* panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność operatora
* szybkie opróżnianie zbiornika wody brudnej i łatwa inspekcja zbiornika
* bezśladowe koła
* cicha praca dzięki położeniu silnika ssącego

**Liczba maszyn:** 1 jednostka

**Gwarancja:** prosimy o podanie okresu gwarancyjnego / możliwych opcji okresu gwarancyjnego

**Dodatkowe wymagania:**

* szkolenie pracowników z obsługi urządzenia, przeprowadzone na miejscu w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu Oaza w Kórniku przy ul. I. Krasickiego 1
* wraz z ofertą określone warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

1. **Myjka ciśnieniowa Annovi Reverberi 1007**:

* wydajność tłoczeniowa: 900 l / h
* maksymalne ciśnienie: 230 bar
* maksymalna temperatura doprowadzanej wody: 60˚
* rodzaj silnika: elektryczny
* pobór mocy: 7,4 kW
* napięcie: 400 V
* długość przewodu: 5 m
* mobilność: myjka na wózku
* waga: 54,8 kg
* wymiary: 670 mm x 490 mm x 900 mm (dł. x szer. x wys.)
* wyposażenie:
* rama ochronna
* pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
* bezstopniowa regulacja ciśnienia i wydatku wody na urządzeniu

**Liczba maszyn:** 1 jednostka

**Gwarancja:** prosimy o podanie okresu gwarancyjnego / możliwych opcji okresu gwarancyjnego

**Dodatkowe wymagania:**

* wraz z ofertą określone warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

1. **Odkurzacz piorący Kärcher Puzzi 10/1**:

* wydajność powierzchniowa: 20 – 25 m2 / h
* wydajność spryskiwacza: 1 l / min.
* ciśnienie spryskiwacza: 1 bar
* pojemność zbiornika czystej wody: 10 l
* pojemność zbiornika brudnej wody: 9 l
* moc turbiny: 1250 W
* moc pompy: 40 W
* napięcie: 220 / 240 V
* długość przewodu zasilającego: 7,5 m
* kolor urządzenia: antracyt
* waga: 10,5 kg
* wymiary: 690 mm x 325 mm x 440 mm (dł. x szer. x wys.)
* wyposażenie: prosimy o podanie rodzajów ssawek / środków czyszczących / węży stanowiących wyposażenie odkurzacza

**Liczba maszyn:** 1 jednostka

**Gwarancja:** prosimy o podanie okresu gwarancyjnego / możliwych opcji okresu gwarancyjnego

**Dodatkowe wymagania:**

* wraz z ofertą określone warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego