Zadanie nr 1 Załącznik nr … do Umowy ………………………….

**WYKAZ ZAMONTOWANYCH URZĄDZEŃ**

1. **SOI Ustka**
2. Urządzenia dozujące chemie basenową oraz stacja zmiękczania wody w bud. nr 177.

a) Regulator basenowy z osprzętem

- Regulator basenowy PCS PH – CL Redox szt.1

- Przepływowe naczynie pomiarowe DGMA 321 T 000 szt.1

- Zawór do pobierania próbek wody DGMa M13.5 szt.1

- Zawór kątowy redukcyjny 3/8, 8 mm szt.1

- Sonda pomiarowa pH PHE-112-SE szt.1

- Sonda pomiarowa REDOX RHE-Pt-SE szt.1

- Sonda pomiarowa stężenia wolnego chloru CLE-3-CAN-10 ppm szt.1

- Kabel sygnałowy - CAN M12 5pol. L = 2 m

- Kabel sygnałowy LiYY 2 x 0,25 mm do czujnika przepływu L = 2 m

b) Stacja dozowania korektora PH

- Pompa dozująca Optima manual typ B szt.1

- Zawór wielofunkcyjny MFV-DK1.5/16 bar PV szt.1

-Zestaw ssący z czujnikiem poziomu 3ph, d50-d6 PPE szt.1

- Zawór dozujący R1/2-6x4 PPE szt.1

- Przewód dozujący d.6x4 mm PE L = 10 m

- Kabel sterowania zewnętrznego 5ph /anal./RS L = 10 m

c) Stacja dozowania podchlorynu sodu

- Pompa dozująca Optima manual typ B szt.1

- Zawór wielofunkcyjny MFV-DK 1.5/10 bar PVszt.1

- Zawór dozujący R ½- 10x4 PCB

- Zestaw ssący z czujnikiem poziomu 3ph, d50-d8 PCB szt.1

- Przewód dozujący wzmocniony d 4/10 mm Soft-PCV l = 10 mb

- Kabel sterowania zewnętrznego 5ph/ .anal./RS L = 10 m

d) Stacja dozowania koagulantu

- Pompa dozująca Optima manual typ B szt.1

- Zawór wielofunkcyjny MFV-DK 1.5/16 bar PV szt.1

- Zestaw ssący z czujnikiem poziomu 3ph, d50-d6 PPE szt.1

- Zawór dozujący R ½ - 6 x 4 PPE szt.1

- Przewód dozujący d.6 x 4 PE L = 10 m

-Kabel sterowania zewnętrznego 5ph /anal./RS l= 10 m

**e)**Zblokowana stacja zmiękczania wody TWIN 10 x 54 1 kpl

f) Stacja dozująca antyglon

-Pompa dozująca Smart Digital S- DDA szt.1

-Zawór wielofunkcyjny MFV-Dk 1,5/10 bar PV szt.1

-Zestaw ssący z czujnikiem poziomu szt.1

- Zawór dozujący R1/2 -6 x PPE szt.1

- Przewód dozujący d.6 x 4 PE L = 6

1. **SOI Słupsk**
2. Kontenerowa stacja uzdatniania wody w bud nr 297 w Redzikowie.

- Zestaw hydroforowy wody ppoż HYDRO MPC-S 3 CRI 20-7 z trzema pompami kpl.1

- Zestaw hydroforowy wody bytowej HYDRO MULTI E2 CRIE 5-12 U2AAAA z dwiema

pompa kpl.1

- Zestaw dozujący środek do uzdatniania wody bytowej EUROWATER SILHORKO A/S

NSB40 kpl.1

- Zestaw do sterylizacji UV kpl.1

- Instalacja napowietrzająca z kompresorem kpl. 1

- Szafa sterująca PLC prod. Hydro Marko Jarocin szt.1

- Szafa do instalacji hydrantowej prod. Hydro Marko Jarocin szt. 1