Zadanie nr 2Załącznik nr … do Umowy ………………………….

**WYKAZ ZAMONTOWANYCH URZĄDZEŃ**

1. **SOI Ustka**
2. Urządzenia dozujące chlor w bud. nr. 60

- pompa dozująca DDC9 -7 AR-PVC/V/C – F- 31 U2U2FG szt.1

- Zawór wielofunkcyjny MFV-DK 1,5 /16 bar PV szt.1

- Zestaw ssący z czujnikiem poziomu 3ph d50-d6 PPE szt.1

- Przewód dozujący d6 x 4 PE L = 6 m

2. Urządzenie dozujące chlor w bud. nr 151 Wicko Morskie

- Pompa dozująca DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31I001FG szt.1

- Zawór wielofunkcyjny MFV-DK 1,5/10 bar PV szt.1

- Zestaw ssący z czujnikiem poziomu 3ph d50-d6 PPE szt.1

- Przewód dozujący d6 x 4 PE L= 6 m

3 Urządzenia dozujące chlor w SUW w budynku nr 1C w Wicku Morskim

- Pompa dozująca Optima manual typ B szt.1

- zawór wielofunkcyjny MFV-DK 1,5 bar/10 bar PV szt.1

- lanca ssąca z czujnikiem poziomu szt.1

- inżektor wtryskowy ¼” szt.1

- wężyk teflonowy 4 x 6 L = 10 mb

4 Urządzenia dozujące chlor oraz uzdatniające wodę w bud. POiŁ Czołpino

- Chlorator DLX(B)-MA/M/MB firmy ETATRON szt.1

- Pompa dozująca ETATRON – ZD-PLXE-VET/123 szt.1

- Zestaw ssący z czujnikiem poziomu 3ph d50-d6PPE szt.1

- Stacja Water SPECIALIST EI firmy CLACK kpl. 1

1. **SOI Słupsk**
2. Urządzenia dozujące chlor – ujęcie wody Głobino

- Pompa dozująca ETATRON typ DLXB-MA/MB, szt.1

- Zawór wielofunkcyjny S/N: E19KO3568 szt.1

- Zbiornik roztworowy 60 dm3 szt.1

- Zestaw ssący z czujnikiem poziomu szt.1

- Zawór wtryskowy szt.

1. Urządzenia zamontowane w w SUW bud. nr. 39 ul. Arciszewskiego w Słupsku.

- Zmiękczacz wody na kryształkach zeolitowych WGCR200F91oo TOPDUPLEKS kp. 1

- Zestaw chloratora z pompką dozującą WG DPZ601 ze zbiornikiem 60 dm3 kpl.1

- Filtr filtracji wstępnej 20mikrobudowa BB10 kpl. 1

- Zbiornik hydroforowy V = 500 dm3

- Szafa sterująco-zabezpieczająca szt. 1.

1. **SOI Lębork**
2. Urządzenia dozujące chlor w bud. nr 25 w Lęborku.

- Pompa dozująca ETATRON D.S DLXB-MA/MB 01-15 kpl. 1 .1

- Zestaw ssący z czujnikiem poziomu szt.1