**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Każde urządzenie musi spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej:

Typ urządzenia: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe laserowe z funkcję drukowania, kopiowania i skanowania,

Rozdzielczość drukowania/kopiowania: min. 600 x 600 dpi,

Obsługa formatów papieru: do SRA3 (320mm x 450mm),

Możliwość pracy na papierze o gramaturze: 52 - 300 g/m2,

Dwie kasety na podajnik papieru min 550 arkuszy, dodatkowy podajnik boczny na min. 100 arkuszy,

Automatyczny jednoprzebiegowy duplex dla skanowania i drukowania dla formatów A3-A5, pełna wydajność w dupleksie,

Wymagana szybkość drukowania: min. 35 stron A4/minutę, min. 20 stron A3/minutę,

Funkcja skanowania na adres e-mail (SMTP), PC (SMB, FTP), skanowanie na USB,

Formaty skanowanych plików: TIFF, JPEG, PDF, XPS, Office Open XML (Power Pint, Word),

Język opisu strony PCL, UFR II, Adobe PostScript 3,

Wymagana współpraca urządzenia z systemami operacyjnymi Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 i późniejsze),

Pojemność dysku twardego: min. 250 GB,

Interfejs Ethernet 10/100/1000 BaseTX, USB 2.0, karta bezprzewodowa (IEEE 802.11 b/g/n),

Oszczędzanie zużycia energii, maksymalne zużycie podczas pracy 1.8 kWh, gotowość urządzenia max 66.2 W, tryb uśpienia max 0.8 W,

Drukowanie poufne z zastosowaniem indywidualnego PIN-u lub hasła użytkownika,

Logowanie się do urządzenia za pomocą karty mifare,

Zarządzanie urządzeniem za pomocą interfejsu dostępnego z przeglądarki internetowej,

Automatyczny podajnik dokumentów, możliwość dokładania arkuszy w trakcie pracy,

Panel sterowania urządzenia wyposażony w dotykowy kolorowy wyświetlacz o przekątnej min. 10.1 cala,

Podstawa urządzenia umożliwiająca pozycjonowanie i przesuwanie ( np.: rolki lub kółka),

Licznik wykonanych kopii/wydruków,

Zaoferowane urządzenie będzie posiadało licznik wydrukowanych stron nie więcej niż 170 000 stron.