**Wielowymiarowe, pneumatyczne korki / korek do blokowania rur 1.5 bar - Zakres średnic: DN 200-50**



**Korek blokujący - Zakres średnic: DN 200-500 (8"- 20")**Ciśnienie napełniania 1,5 bar  
Średnica: 185 mm.  
Długość: 800 mm.  
Waga: 4,5 kg.  
**Kod producenta:**FGG AB200500