**INSTRUKCJA BHP DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE OBIEKTÓW PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej**

Pracownicy firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji   
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej są zobowiązani do:

1. Przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Pracownicy firmy zewnętrznej:

Nie mogą:

* przebywać na terenie PWiK Sp. z o.o. pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
* wnosić i posiadać alkoholu i środków odurzających,
* palić papierosów w miejscach do tego nie przeznaczonych,
* łamać przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Powinni:

* posiadać ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenie lekarskie   
  o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
* wykonywać prace w odzieży i obuwiu roboczym, a w razie potrzeby ochronnym,
* stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
* posiadać stosowne uprawnienia w zakresie obsługiwanych urządzeń,
* przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z ocena ryzyka zawodowego dla pracowników firm zewnętrznych obowiązującą w PWiK Sp. z o.o.,

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Zleceniobiorca jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią swoich pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
2. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio Zleceniobiorca oraz osoba posiadająca uprawnienia budowlane, stosownie do zakresu obowiązków.
3. Ustala się, że zgodnie z Art. 208. §1 pkt. 2 KP, Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem   
   i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, jest:

…………………………………………… Kierownik Obiektu Oczyszczalni Ścieków ………………………………………………

1. Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych, budowlano – remontowych, rozbiórkowych, przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:
2. posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,
3. uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.
4. Na terenie PWiK Sp. z o.o. Zleceniobiorcy nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy,   
   w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wymaganego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa ppoż.
5. Przy wykonywaniu robót na wysokościach stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1m; wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, ewentualnie zastosować sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
6. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie terenu budowy wykonać należy w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jego wysokość powinna wynosić, co najmniej 1,5m.
7. Zagospodarowanie terenu budowy należy do Zleceniobiorcy, którego zobowiązuje się do wykonania tego zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dn. 06.02.2003 roku (Dz.U. Nr.47 poz.401).
8. W przypadku wykonywania robót budowlanych, remontowo-budowlanych, malarskich, impregnacyjnych   
   w budynkach, obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dn. 6.02.2003r. (Dz.U. Nr.47 poz.401).
9. Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.
10. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Rozdzielnice te powinny być usytuowane   
    w odległości nie większej niż 50m od odbiorników energii.
11. Podłączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia i pracowników Zleceniodawcy oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie instalacje i urządzenia elektroenergetyczne stosowane przez Zleceniobiorców podczas wykonywania przez nich prac ujętych w zleceniu na terenie przedsiębiorstwa powinny odpowiadać wymogom określonym w rozdziale 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   
    z dn. 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr.47 poz.401).
12. Wykonywanie prac przy wykorzystaniu sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego oraz urządzeń przez pracowników Zleceniobiorcy dopuszcza się pod warunkiem przestrzegania przez obsługujących lub używających je pracowników obowiązujących przepisów, określonych w rozdziale 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   
    z dn. 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr.47 poz.401).
13. Używanie rusztowań i ruchomych podestów roboczych przy wykonywaniu przez pracowników Zleceniobiorcy prac ujętych w zleceniu dopuszczalne jest pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów, określonych w rozdziale 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dn. 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr.47 poz.401).
14. Roboty: na wysokościach, ziemne, impregnacyjne i odgrzybieniowe, murarskie i tynkarskie, ciesielskie, zbrojarskie i betonowe, montażowe, roboty spawalnicze, roboty dekarskie i izolacyjne oraz roboty rozbiórkowe wykonywane przez pracowników Zleceniobiorcy na terenie przedsiębiorstwa winny być wykonywane zgodnie z przepisami określonymi odpowiednio w rozdziałach od 9 do 18 włącznie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dn. 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr.47 poz.401).
15. Prace przy urządzeniach energetycznych należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 492).
16. Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych są dostępne, do wglądu, w Dziale Utrzymania Ruchu.
17. Wszelkie prace zlecone przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nakładają na Zleceniobiorcę obowiązek wykonywania jej z zachowaniem obowiązujących przepisów dot. bezpieczeństwa pożarowego - Rozporządzenie. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. (Dz.U. Nr 109 poz.719)   
    w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
18. Ustalenia:

* ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 10 km/h,
* kierujący pojazdem jest zobowiązany podczas przebywania na terenie przedsiębiorstwa stosować się do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym,
* wykonawcy zobowiązani są stosować się do uwag i poleceń dotyczących bezpieczeństwa zakładu.

1. Każdy zaistniały wypadek na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przedstawiciel firmy zewnętrznej niezwłocznie zgłasza do Zespołu ds. BHP, ppoż. i OC.
2. Maszyny i inne urządzenia używane przez firmę zewnętrzną nie mogą stwarzać zagrożenia dla pracowników   
   i powinny posiadać deklarację zgodności oraz oznaczenie CE.
3. Substancje niebezpieczne stosowane w procesie pracy muszą być oznakowane i przechowywane zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku stosowania w procesie pracy substancji szczególnie niebezpiecznych, przedstawiciel firmy zewnętrznej musi pisemnie powiadomić specjalistę ds. bhp.
5. Przed rozpoczęciem prac spawalniczych, z otwartym ogniem przedstawiciel firmy zewnętrznej musi zgłosić   
   i uzyskać polecenie pisemne na wykonanie tych prac od inspektora ds. ppoż.
6. Wszelkie materiały i surowce stosowane, używane w czasie wykonywania pracy muszą być tak ułożone   
   i zabezpieczone, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.
7. Wszelkie odpady powstałe z materiału, surowców stosowanych podczas wykonywania prac Zleceniobiorca zagospodarowuje we własnym zakresie.
8. Miejsca niebezpieczne, otwory technologiczne muszą być tak zabezpieczone, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.
9. W przypadku niestosowania się do instrukcji osoba może zostać usunięta z terenu przedsiębiorstwa, a wobec winnego mogą być wyciągnięte konsekwencje przewidziane w KP oraz KC.
10. W sytuacjach awaryjnych, zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, należy bezzwłocznie poinformować   
    i stosować się do poleceń wydawanych przez upoważnioną osobę wskazaną przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej: Kierownik Obiektu Oczyszczalni Ścieków.
11. Do udzielania pierwszej pomocy wyznaczeni są pracownicy:

Zgodnie z wykazem znajdującym się na obiekcie oczyszczalni ścieków „Orzegów”

1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników dostępna jest w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
2. Instrukcja jest załącznikiem i stanowi integralną część wszelkich umów na prace remontowe, budowlane, przy urządzeniach energetycznych itp. prowadzone przez firmy zewnętrzne, wykonywane na terenie PWiK Sp. o.o. w Rudzie Śląskiej, na którym jednocześnie w tym samym miejscu wykonują prace pracownicy Spółki.
3. Instrukcja obowiązuje od dnia podpisania.

Przyjąłem do wiadomości i przestrzegania …………………………………………

/Podpis przedstawiciela

firmy zewnętrznej/

Załącznik do instrukcji:

* Arkusz Oceny Ryzyka Zawodowego dla firm,