Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania przeglądu: 14-15 grudnia 2023 r. w godzinach od 8 00 do 15 00

Wykonanie jednorazowego, rocznego, serwisowego przeglądu infrastruktury gazowej:

- przeglądu stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II-go stopnia redukcji 100 m3/h - 2 szt.

- przeglądu stacji redukcyjnej gazu II-go stopnia redukcji 100 m3/h - 1 szt.

- przeglądu punktu redukcyjno-pomiarowego z gazomierzem miechowym - 2 szt.

- przeglądu ASBIG - Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Gazowego - 5 kpl

(przegląd ASBIG łącznie z przeglądem: GAZEX'ów + zaworów odcinających MAG + centrala z czujnikami DEX)

- sprawdzenie aktywnego działania otwarcia i zamknięcia zaworów odcinających MAG łącznie z sygnalizacją zewnętrzną

- przeglądu pod względem szczelności infrastruktury gazowej tak w stacjach redukcyjnych jak również w kotłowniach (4 kotłownie ), oraz przy urządzeniach   
 w kotłowniach i na stołówce,

czujki zlokalizowane w kotłowniach i w pomieszczeniu stołówki są zamontowane odpowiednio na wysokości:

kotłownia w Bloku Dyd-Hotel - 2 szt. na wysokości 4,65 m

kotłownia w Budynku Dyd-Hotel - 1 szt. na wysokości 3,00 m

kotłownia w Budynku stołówki - 1 szt. na wysokości 2,48 m

kotłownia w Budynku Magazyn nr 14 - 1 szt. na wysokości 4,75 m

pomieszczenie stołówki - 2 szt. na wysokości 3,56 m

oraz w pomieszczeniu kotłowni w budynku mieszkalno - hotelowym przy ul. Artyleryjskiej   
1 c w Częstochowie

- przeglądu ASBIG - Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Gazowego - 1 kpl

(przegląd ASBIG łącznie z przeglądem: GAZEX + zaworów odcinających MAG + centrala z czujnikami DEX + syrena alarmowa na zewn. budynku)

- przeglądu pod względem szczelności infrastruktury gazowej w kotłowni oraz przy  
 urządzeniach

czujnik zlokalizowany w kotłowni na wysokości ok.3 m:

Z wykonanego przeglądu należy sporządzić oddzielne protokoły dla każdego zadania z wykazem prac koniecznych do wykonania.

Firma winna posiadać:

dostęp do części zamiennych w przypadku konieczności dokonania napraw serwisowych,

uprawnienia do przeprowadzania czynności związanych z serwisowaniem urządzeń grzewczych, gazowych i elektrycznych ( uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1, 2 i 3 itp.) należy załączyć do protokołu kserokopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Doświadczenie - serwisowanie lub wykonanie, w ostatnim okresie 5 lat stacji redukcyjnych o przepustowości minimum 100 m3/h, oraz serwisowanie urządzeń wyżej wymienionych (przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisant winien posiadać wykaz instytucji w których wykonywał serwis urządzeń – adres z telefonem kontaktowym – minimum jedna usługa serwisowa o podobnym zakresie na rok).