**ZAŁĄCZNIK NR 1 do zaproszenia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia:** Wykonanie usługi legalizacji wraz z dostawą ciepłomierzy w ilości 2szt. przy ul. Korczaka 9-11, 2szt. przy ul. Korczaka dla potrzeb Specjalnego Ośrodka   
Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej przy ulicy Janusza Korczaka 45 w Policach. Usługa składa sie z dwóch wariantów. Wykonawca przedstawi ofertę na wariant I oraz wariant II w formularzu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wariantu.

***Usługa legalizacji ciepłomierzy.***

1. Demontaż ciepłomierzy:

1) Po zdemontowaniu ciepłomierzy należy zabezpieczyć instalację centralnego ogrzewania przed wyciekiem wody,

2) Wykonawca sporządzi protokół demontażu ciepłomierzy.

**Obecna nazwa i typ ciepłomierzy:**

1. **Landis + Gyr, ULTRAHEAT T550 (UH50):** UH50-A45D-PL00-E,   
   lokalizacja: ul. Korczaka 9-11
2. **Landis + Gyr, ULTRAHEAT T550 (UH50):** UH50-A50D-PL00-E,  
   lokalizacja: ul. Korczaka 9-11
3. **Landis + Gyr, ULTRAHEAT T550 (UH50):** UH50-A45D-PL00-E,   
   lokalizacja:ul. Korczaka 17
4. **Landis + Gyr, ULTRAHEAT T550 (UH50):** UH50-A21D-PL00-E,   
   lokalizacja: ul. Korczaka 17

2. Legalizacja ciepłomierzy.

1) Naniesienie cech legalizacyjnych (oplombowanie),

3. Montaż ciepłomierzy.

1) Oplombowanie ciepłomierzy na instalacji,

2) Sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości montażu, kontrola opomiarowania przez zamontowane ciepłomierze,

3) Dobór ciepłomierzy oraz wszelkie prace składające się na przedmiot umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych warunkach,

4) Dołączenie do oferty pełnej dokumentacji technicznej ciepłomierza, potwierdzającej zgodność z normami i obowiązującymi przepisami prawa.

5) Wykonawca sporządzi protokół montażu ciepłomierzy.

Usługa składa się z dwóch wariantów. Wykonawca przedstawi ofertę na wariant I oraz   
wariant II w formularzu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wariantu.

***Wariant I***

*Lokalizacja: Korczaka 9-11*

*Ilość ciepłomierzy: 2szt.*

1. Demontaż ciepłomierzy
2. Montaż ciepłomierzy
3. Legalizacja ciepłomierzy

*Lokalizacja: Korczaka 17*

*Ilość ciepłomierzy: 2szt.*

1. Demontaż ciepłomierzy
2. Montaż ciepłomierzy
3. Legalizacja ciepłomierzy

***Wariant II***

*Lokalizacja: Korczaka 9-11*

*Ilość ciepłomierzy: 2szt.*

1. Demontaż starych ciepłomierzy
2. Montaż nowych ciepłomierzy
3. Legalizacja ciepłomierzy

*Lokalizacja: Korczaka 17*

*Ilość ciepłomierzy: 2szt.*

1. Demontaż ciepłomierzy
2. Montaż ciepłomierzy
3. Legalizacja ciepłomierzy