OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres usług związanych z naprawą dwóch KMMW obejmuje w szczególności:

1. Kontenerowy Magazyn Materiałów Wybuchowych JW. Stargard

- wymiana płyty pomiędzy komorami KMMW,

- płytę grodziową,

- wymiana uszczelek w drzwiach w obu komorach,

- wykonanie nowej powłoki malarskiej zewnętrznej na całym kontenerze w jednym kolorze.

1. Kontenerowy Magazyn Materiałów Wybuchowych JW. Szczecin Podjuchy

- skrzynie do przechowywania materiałów niebezpiecznych – 3 szt.

- demontaż starych skrzyń,

- montaż nowych skrzyń,

- wykonanie nowej powłoki malarskiej zewnętrznej na całym kontenerze farba zielona, BP450-1000/N i BW400-6031 zgodnymi z NO-80-A200:2021

- wymiana siłowników w skrzyniach.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania **usługi naprawy dwóch Kontenerowych Magazynów Materiałów Wybuchowych TOPOLA K do przechowywania środków bojowych.**
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przy zachowaniu należytej staranności.
3. Wykonawca zrealizuje usługę w terminie do dnia **31.10.2024 roku**.
4. **Wykonanie naprawy będzie realizowane na miejscu, czyli w JW. Szczecin-Podjuchy ul. Metalowa 39 i JW. Stargard ul. Zwycięzców 1.**
5. Podstawą przekazania KMMW do wykonania naprawy, będzie sporządzony przez Użytkownika protokół zdawczo/odbiorczy.
6. Zdemontowane i wymienione podczas naprawy elementy muszą być zgodne   
   z zaleceniem producenta, nowe, bez śladów użycia lub uszkodzeń.
7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00 oraz w piątek w godz. od 8:00 do 12:00.