OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Naprawa ściany kulochwytu strzelnicy w kompleksie wojskowym przy ul. Obornickiej 108 we Wrocławiu.**

ZAKRES PRAC:

1. Montaż/demontaż rusztowania na skarpie
2. Tynkowanie ściany ceglanej wys. 5 m szer. 20 m tynkiem o grubości 5 cm z mikrozbrojeniem rozproszonym bez zacierania
3. Naprawa wieńca ściany o długości 20 m o wymiarach 0,3 m x 0,5 m
4. Naprawa miejscowa słupów oporowych ok. 5 m2 ( 12 miejsc)

UWAGA: WSKAZANA WIZJA LOKALNA.