Wykonanie przeglądu i kalibracji analizatorów tlenu Land Genesis g1210

Zakres prac do wykonania

* czyszczenie elementów analizatora
* weryfikacja stanu technicznego części i podzespołów analizatora;
* wymiana elementów eksploatacyjnych: zestaw filtra ceramicznego, uszczelki
* kalibracja analizatora gazami wzorcowymi w 2 punktach
  + - 0,9-8% O2
    - Ok 21% O2
* wymiana czujnika cyrkonowego jeżeli jest wymagana
* Wymiana termopary jeżeli jest wymagana
* sprawdzenie parametrów pracy i ustawień analizatora

Ilość analizatorów – 9 szt

Prace należy wykonać w siedzibie zamawiającego

Po zakończeniu prac należy sporządzić

* raport z wykonanych prac
* certyfikaty kalibracji

Termin wykonania prac do 30.11.2024

Płatność 21 dni od otrzymania faktury

Gwarancja 12 miesięcy na wykonane usługi i wymienione części

Uwagi:

W formularzu ofertowym poz. 4 i 5 zawierają ilości służące do porównania ofert. Ostateczna ilości dla pozycji 4 i 5 zostaną ustalone w trakcie prac na podstawie przeprowadzonych badań i uzgodnione z zamawiającym.

Do oferty należy dołączyć wypełniony formularz ofertowy z podpisem składającego ofertę.