Nakło nad Notecią, …...09.2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający:**

Nakielski SportSp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 21, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP:558187182.

**Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup i dostawę szorowarki – prowadzonej maszyny myjąco – suszącej**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |
|  |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wymagania minimalne** |  |
| 1. | Szerokość robocza | min. 43 cm |  |
| 2. | Szerokość ssawy | min. 76 cm |  |
| 3. | Wydajność | min. 1700 m2/h |  |
| 4. | Napęd | ze szczotki |  |
| 5. | Napięcie | 24 V |  |
| 6. | Liczba szczotek | 1 tarczowa |  |
| 7. | Prędkość robocza | do 4 km/h |  |
| 8. | Pojemność zbiornika wody czystej | min. 30 l |  |
| 9. | Pojemność zbiornika wody brudnej | min. 30 l |  |
| 10. | Waga bez baterii | 101 kg |  |
| 11. | Waga maszyny gotowej do pracy | do 179 kg maksymalnie |  |
| 12. | Czas pracy | min. 2h ciągłej |  |
| 13. | Ładowanie pełne | od 8 do 9 h |  |
| 14. | Moc | min. 1,13 kW |  |
| 15. | Moc silnika ssącego | min. 0,41 kW |  |
| 16. | Wyposażenie maszyny w system Aquastop (potwierdzony certyfikatem) | system oszczędzania płynu |  |
| 17. | System zapobiegania dostawaniu się zawilgocenia do silnika | tak |  |
| 18. | Moc silnika szczotek | min. 0,72 kW |  |
| 19. | Dostępność serwisu | 48 h |  |
| 20 | Certyfikowany zbiornik antybakteryjny | tak |  |
| 21. | Nieodpłatne szkolenie w momencie dostawy maszyny, obejmujące teorię użytkowania maszyny oraz praktyczne przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji | tak |  |

**Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia:**

1. Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję podanych wymiarów urządzeń pod warunkiem  
   zachowania wszystkich funkcjonalności oraz cech oferowanego sprzętu i wyposażenia.
2. Rozwiązania równoważne – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia podstawowych założeń.
3. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy urządzeń  
   to służą one jedynie i wyłącznie  
   określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów  
   techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji projektowej dla danego typu  
   rozwiązań i nie są obowiązujące. Należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie  
   są one wiążące przyszłego dostawcę do ich stosowania
4. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym  
   przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia kart katalogowych producenta lub zdjęć/grafik/linków do stron internetowych, szczegółowo  
   przedstawiających oferowane wyposażenie.
5. Wykonawca może zastosować urządzenia równoważne o parametrach techniczno–  
   użytkowych odpowiadających, co najmniej parametrom urządzeń zaproponowanych  
   przez Zamawiającego.
6. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do urządzeń równoważnych dokumenty  
   potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie np. certyfikaty wydane  
   przez jednostkę oceniającą zgodność (akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem PE i  
   rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.) lub deklaracje właściwości  
   wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na  
   jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymogami,  
   specyfikacją techniczną lub określoną normą.
7. Dopuszcza się równoważne urządzenia pod warunkiem, że:  
   a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi,  
   technologicznymi i eksploatacyjnymi,  
   b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co  
   najmniej równych parametrom założonym w zapytaniu ofertowym.
8. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia  
   zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia są równoważne w  
   stosunku do wymaganych. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące  
   przyjętych do oferty urządzeń i potwierdzające równoważność oferowanych  
   urządzeń w stosunku do zaproponowanych. Zamawiający uzna, czy urządzenie jest  
   równoważne na etapie oceny złożonych ofert.
9. Użycie urządzeń bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W  
   przypadku zaoferowania urządzeń, które nie będą spełniać ww. wymagań skutkować  
   będzie bezwzględnym zwrotem na koszt wykonawcy i ze skutkami z tego  
   wynikającymi.
10. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogiwynikające z obowiązujących  
    przepisów prawa (urządzenia powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty,  
    deklaracje zgodności i certyfikaty)

* **Ogólne warunki wykonania i odbioru**Odbiór sprzętu będącego przedmiotem umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie  
  protokołu odbioru.
* **Terminy realizacji zamówienia:**Dostawa wyposażenia – maksymalnie ……………….. dni od dnia podpisania umowy.Planowany termin podpisania umowy – ……………………………………………… r.
* **Miejsce dostawy:**

Kryta Pływalnia NAQUARIUS

ul. Kazimierza Wielkiego 21

89-100 Nakło nad Notecią

* **Osoba wyznaczone do kontaktu w sprawie ogłoszenia:**

Rafał Brzozowski, tel. 887 033 627, e-mail: [rafal.brzozowski@nakielskisport.pl](mailto:rafal.brzozowski@nakielskisport.pl)

* **Załączniki do niniejszego postępowania**

- Zapytanie ofertowe – załącznik nr

- Formularz oferty – załącznik nr

- Wzór umowy – załącznik nr

…………………………………..

Podpis zamawiającego