**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup anten stacjonarnych dookólnych CXL 2-3 LW/h (166-174 MHz)**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. anten stacjonarnych dookólnych CXL 2-3 LW/h (166-174 MHz)w ukompletowaniu fabrycznym

1. **Wymagania techniczno-funkcjonalne.**
   1. Zakres częstotliwości: 162-175 MHz
   2. Długość całkowita anteny: 2800 mm
   3. Masa maksymalna anteny: 1,4 kg
   4. Zysk 3 dBd (5,2 dBi)
2. **Dostawa**
   1. Dostawa towaru zrealizowana zostanie na koszt Dostawcy zgodnie z zapisami umowy.
   2. **Nieprzekraczalny termin dostawy: 27.12.2024r.**
3. **Gwarancja i Serwis**
   1. Wymagany minimalny okres gwarancyjny na anteny wraz z ukompletowaniem wynosi 24 miesięcy.
   2. Sprzęt będzie fabrycznie nowy, sprawy, nieużywany, wykonany z materiałów bezpiecznych, dopuszczony do stosowania w UE, dostarczony w oryginalnym opakowaniu i ukompletowaniu
   3. W okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał wady w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji.
   4. Wykonawca będzie ponosił koszty transportu uszkodzonego sprzętu ze wskazanej siedziby Zamawiającego oraz zwrotu tego sprzętu po naprawie do miejsca odbioru.
   5. Okres gwarancji będzie przedłużany o czas naprawy.

**Zakup anten do Tetry stacjonarnych dookólnych Procom CXL 70-5C/s (380-410 Mhz-)**

1. **Przedmiot zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 szt. anten dookólnych Procom CXL 70-5C/s (380-410 Mhz) w ukompletowaniu fabrycznym. **Zamawiający przewiduje możliwość złożenia Zamówienia dostarczenia większej ilości anten o max. 7szt. Zamawiający zastrzega, że skorzystanie z prawa opcji jest jego uprawnieniem, nie zaś obowiązkiem i realizowane będzie zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego.**

**W przypadku nie skorzystania z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.**

1. **Wymagania techniczno-funkcjonalne.**
   1. Zakres częstotliwości: 380-410 MHz
   2. Długość całkowita anteny: 2200 mm
   3. Masa maksymalna anteny: 2,8 kg
   4. Zysk 5 dBd (7.2 dBi)
2. **Dostawa**
   1. Dostawa towaru zrealizowana zostanie na koszt Dostawcy zgodnie z zapisami umowy.
   2. **Nieprzekraczalny termin dostawy: 27.12.2024r.**
3. **Gwarancja i Serwis**
   1. Wymagany minimalny okres gwarancyjny na anteny wraz z ukompletowaniem wynosi 24 miesięcy.
   2. Sprzęt będzie fabrycznie nowy, sprawy, nieużywany, wykonany z materiałów bezpiecznych, dopuszczony do stosowania w UE, dostarczony w oryginalnym opakowaniu i ukompletowaniu
   3. W okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał wady w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji.
   4. Wykonawca będzie ponosił koszty transportu uszkodzonego sprzętu ze wskazanej siedziby Zamawiającego oraz zwrotu tego sprzętu po naprawie do miejsca odbioru.

Okres gwarancji będzie przedłużany o czas naprawy.