oznaczenie sprawy: SVA/W/NDM/466-62/2023

Formularz zgłoszenia

do postępowania prowadzonego w trybie negocjacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego,   
zgodnie z regulaminem udzielenia przez AMW SINEVIA Sp. z o.o. zamówień publicznych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605).

**SVA/W/NDM/466-62/2023 ŁASK - Kompleksowa budowa budynku hangaru obsługi paliwowej z funkcją myjni samolotowej i lakierni w ramach zadania 58008**

W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót budowlano-montażowych:

1. BUDOWA KOMPLETNEGO HANGARU OBSŁUGI PALIWOWEJ Z FUKCJĄ MYJNI SAMOLOTOWEJ – z wyłączeniem instalacji chłodzenia powietrznego samolotów oraz instalacji teletechnicznej niejawnej.

Całkowita powierzchnia zabudowy - 2427,39 m2,

-powierzchnia zabudowy hangaru obsługi paliwowej z funkcją myjni i lakierni - 1923,69 m2,

Powierzchnia netto hangaru obsługi paliwowej z funkcją myjni i lakierni - 1606,27 m2,

Charakterystyczne wymiary budynku:

wysokość budynku wg w.t.:

- hangar obsługi paliwowej z funkcją myjni i lakierni \* - 10,98 m

-części administracyjno-obsługowe hangaru\* - 4,88m

Wysokość zabudowy (do górny attyki):

- hangar obsługi paliwowej z funkcją myjni i lakierni - 11,15m

- części administracyjno-operacyjne hangaru - 5,15m

Szerokość hangaru obsługi paliwowej z funkcją myjni i lakierni 59,70 m

Długość hangaru obsługi paliwowej z funkcją myjni i lakierni 32,66 m

1. BUDOWA WIATY DO SKŁADOWANIA KONTENERÓW

Całkowita powierzchnia zabudowy

-powierzchnia zabudowy wiaty do składowania kontenerów - 503,7 m2,

Powierzchnia netto wiaty do składowania kontenerów - 500,74m2,

Charakterystyczne wymiary budynku:

Wysokość budynku wg w.t.: 9,11m

Wysokość zabudowy (do górny attyki): - 9,34 m

Szerokość wiaty do składowania kontenerów 18,42m

Długość wiaty do składowania kontenerów 27,33m

Liczba kondygnacji: 1 nadziemnych i 0 podziemnych

Kąt nachylenia dachu 3-5 %

Kształt dachu Płaski

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(dokładny adres (siedziba) Wykonawcy)

………………………………………………………………….……………………………………………

(nr KRS lub CEiDG)

........................................................................................................................................................

(telefon)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ............................................ |  | ............................................................................................ |
| *miejscowość i data* |  | *czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy* |

*lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub w postaci elektronicznej*

*opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

**UWAGA:**

**FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia** **25.09.2023 r. do godz. 22:00** bezpośrednio na Platformie Zakupowej korzystając z zakładki **załączniki.**

**Zamawiający zastrzega, że formularz zgłoszeniowy złożony po terminie wskazanym powyżej pozostanie bez rozpatrzenia.**