**Opis przedmiotu zamówienia**

***„Dostawa fakturowego oznaczenia nawierzchni FON”***

1. **Zakres dostawy:**

Fakturowe oznaczenia ostrzegawcze FON o następujących parametrach:

* Wykonane z poliuretanowych płytek dotykowych, ostrzegawczych,
* Trudno zapalne (potwierdzone certyfikatem trudnopalności produktu),
* Odporne na promieniowanie UV i ścieranie,
* Odporne w stopniu wysokim na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne,
* Spełniające wymagania dotyczące właściwości antypoślizgowych,
* Sposób montażu: bezinwazyjny, taśma 3M VHB,
* Kolor do uzgodnienia.

Wymiary jednej płytki: 300x300 mm, wysokość wypustki 4 mm, łączna wysokość płytki nie może przekraczać 6,25 mm.

Łączna przewidziana długość oznaczeń dla wszystkich lokalizacji: 105 m.b.

Ilość wymaganych sztuk: 350

1. **Miejsce dostawy:** Magazyn M05A przy pl. Starynkiewicza 5 w dni robocze (pon. – pt. – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:00 -13:00.