AG.B.0162.1.2024. …….PT Kraków 25.07.2024r.

**ZAPYTANIE CENOWE**

**pn****.”** **Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109”**

Postępowanie jest zgodnie z Decyzją Nr 58/2021 z dnia 04.11.2021r Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

1. **Informacje ogólne:**
2. Ofertę należy przesłać **do dnia: 02.08.2024r. do godz. 10.00.**

Oferty oraz wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: <https://malopolska-policja.eb2b.com.pl>, zakładka „Postępowania” 🡪 „Lista postępowań otwartych”.

W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk EB2B – kontakt w stopce strony internetowej.

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.
2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**Zadanie nr 1**

* Dostawa 2 szt. klimatyzatorów LG Standard 2 S12ET lub KAISAI Pro Heat   
  KRP-12MEGI/KRP-12MEGO lub Vivax R ACP-12CH35AERI+ - **do Wyboru przez Wykonawcę** i montaż w pomieszczeniach nr 317A i 319A (III piętro) (jednostki wewnętrzne na wysokości ok. 3m, jednostki zewnętrzne na elewacji budynku (wysokość 12 metrów od podłoża).
* Dostawa i montaż :
  + **klimatyzator 1 pom. 317A**

- przewodów ziębniczych o długości 2 x ok. 8 mb ,

- przewodu na skropliny oraz sygnałowego o długości ok. 8 mb,

- korytek na przewody ziębnicze o długości ok. 6 mb,

- korytek na przewody zasilania: o długości ok. 11 mb o wymiarach 50mmx30mm oraz ok. 4 mb na 1 przewód.

- wieszaka jednostki zewnętrznej.

- przewodu zasilania o długości ok. 22 mb,

* + **klimatyzator 2 pom. 319A**

- przewodów ziębniczych o długości 2 x ok. 8 mb ,

- przewodu na skropliny oraz sygnałowego o długości ok. 8 mb,

- korytek na przewody ziębnicze o długości ok. 6 mb,

- korytek na przewód zasilania o długości ok. 4 mb (na 1 przewód),

- wieszaka jednostki zewnętrznej.

- przewodu zasilania o długości ok. 17 mb,

* Przed montażem korytka na przewody na odcinku 11 mb należy zdemontować obecne (węższe) korytka, z których przewody należy umieścić w nowo zamontowanych korytkach.

**Zadanie nr 2**

* Demontaż klimatyzatora AEG KWI12 (jednostka wewnętrzna na wysokości ok. 3 metry, jednostka zewnętrzna na elewacji na wysokości ok. 9 m od podłoża) wraz z instalacją pomiędzy jednostką zewnętrzna a wewnętrzną.
* Dostawa klimatyzatora LG Standard 2 S12ET lub KAISAI Pro Heat   
  KRP-12MEGI/KRP-12MEGO lub Vivax R ACP-12CH35AERI+ - **do Wyboru przez Wykonawcę** i montaż w miejscu zdemontowanego klimatyzatora.
* Dostawa i montaż :

- przewodów ziębniczych o długości 2 x ok. 6 mb ,

- przewodu na skropliny oraz sygnałowego o długości ok. 6 mb,

- przewodu zasilania o długości ok. 7 mb,

- przewodu sygnałowego oraz odprowadzania skroplin o długości ok. 6 mb.

Do montażu klimatyzatora należy wykorzystać obecny wieszak jednostki zewnętrznej (po adaptacji do wymiarów nowej jednostki). Instalację należy poprowadzić w obecnie zamontowanych korytkach.

Karty gwarancyjne należy przekazać przedstawicielowi Zamawiającego.

1. **Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:**
2. Zapłata za wykonanie usługi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
3. Wymagane warunki gwarancji na klimatyzator 36 lub 60 miesięcy (zgodnie z gwarancją producenta),
4. Oferta musi uwzględniać wszystkie niezbędne materiały do wykonania montażu   
   i prawidłowego funkcjonowania urządzeń.
5. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił protokół odbioru prac, potwierdzony przez użytkownika.
6. Za szkody powstałe w związku z wykonywanymi przy montażu klimatyzacji pracami odpowiada Wykonawca.
7. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia wyłącznie na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2 lub odmowy udzielenia zamówienia w przypadku nie uzyskania odpowiednich środków finansowych lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**
8. Warunkiem realizacji usługi jest przesłanie danych osób wykonujących usługę co najmniej 3 dni robocze przed terminem realizacji (imię i nazwisko, Pesel) oraz nr rej. pojazdu, wykorzystywanego do relacji zlecenia W przypadku braku rekomendacji osoby/osób Wykonawca zapewni zastępstwo innych osób.

**TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**  do 14 dni kalendarzowych od otrzymania Zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

**MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109.**

**Telefony kontaktowe w sprawie :**

**- Paweł Trela- 47 83 58 678,**

1. **Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:**

Najniższa cena za realizację poszczególnych zadań.

1. **Załączniki:**

Wzór przedstawienia oferty załącznik nr 1