**Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa sprzętu AGD**

1. **Zakres dostawy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p** | **Asortyment – opis parametrów** | **Ilość [szt.]** |
| 1 | Płyta indukcyjna dwupalnikowa do zabudowy   1. kolor czarny lub INOX, 2. szerokość: maks. 48 cm (+/- 5cm) 3. głębokość: 28 cm (+/- 5cm) 4. moc: min. 2,5 kW 5. liczba pól grzewczych: 2, 6. posiadająca lampę sygnalizacyjną, 7. wymagane wyposażenie: regulacja temperatury oraz termiczny wyłącznik bezpieczeństwa | 1 |
| 2 | Kuchenka indukcyjna dwupalnikowa wolnostojąca   1. rodzaj płyty: elektryczna 2. kolor czarny lub INOX 3. szerokość: maks. 48 cm (+/- 5cm) 4. głębokość: 28 cm (+/- 5cm) 5. moc: min. 2,5 kW 6. liczba pól grzewczych: 2 7. posiadająca lampę sygnalizacyjną, 8. posiadająca zmywalną obudowę oraz żeliwne płytki grzewcze 9. wymagane wyposażenie: antypoślizgowe nóżki, regulacja temperatury oraz termiczny wyłącznik bezpieczeństwa | 1 |
| 3 | Kuchenka elektryczna dwupalnikowa wolnostojąca   1. rodzaj płyty: elektryczna 2. kolor czarny lub INOX 3. szerokość: maks. 48 cm (+/- 5cm) 4. głębokość: 28 cm (+/- 5cm) 5. moc: min. 2,5 kW 6. liczba pól grzewczych: 2 7. posiadająca lampę sygnalizacyjną, 8. posiadająca zmywalną obudowę oraz żeliwne płytki grzewcze 9. wymagane wyposażenie: antypoślizgowe nóżki, regulacja temperatury oraz termiczny wyłącznik bezpieczeństwa | 1 |
| 4 | Płyta elektryczna czteropalnikowa do zabudowy   1. rodzaj płyty: elektryczna 2. kolor czarny lub INOX 3. szerokość: maks. 48 cm (+/- 5cm) 4. głębokość: 28 cm (+/- 5cm) 5. moc: min 2,5 kW 6. liczba pól grzewczych: 4 7. posiadająca lampę sygnalizacyjną, 8. posiadająca zmywalną obudowę oraz żeliwne płytki grzewcze 9. wymagane wyposażenie: regulacja temperatury oraz termiczny wyłącznik bezpieczeństwa | 1 |
| 5 | Okap kuchenny do zabudowy   1. rodzaj okapu: wkład 2. kolor czarny lub INOX 3. szerokość: maks. 54cm (+/- 5cm) 4. głębokość: 25 cm (+/- 5cm) 5. moc: min. 250 W 6. posiadający sterowanie mechaniczne 7. wymagany tryb pracy: pochłaniacz 8. okap z możliwości zamontowania pod szafkę (wiszący) | 1 |

1. **Termin dostawy**: do 14 dni kalendarzowych od daty wysłania zamówienia zakupu
2. **Miejsce dostawy:** Zakład Centralny - ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, dostawa od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-14:00