***Załącznik nr 1***

…………………………………………………………………. ..………..……………………………………………..

*pieczęć firmowa Wykonawcy miejscowość, data*

**Do:**

**Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie**

**ul. Mogilska 109**

**31-571 Kraków**

**OFERTA**

……………………………………………………………………………….……………………………………………

*pełna nazwa Wykonawcy*

…………………………………………………………….…………………………………………………………………

*dokładny adres Wykonawcy*

REGON: ………………..……………………….… NIP: ……………………………………………………

Internet: http://.…………….………………………   e-mail: ……………………………………………………

nr tel. …………………………………………….… fax. ……..…………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego nr AG.B.0162.1.2024.204.PT pn: **„Dostawa i montaż klimatyzatorów do KMP w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50”** oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wartość brutto w PLN** |
| **1** | **Zadanie nr 1**   * Dostawa klimatyzatora kasetonowego Panasonic KIT-100PU3ZH28  (S-1014PU3E/U-100PZH2E8) lub Toshiba HM1101UTP- E/RAVGM1102AT8W-E - do wyboru przez Wykonawcę **wraz ze sterownikiem przewodowym i agregatem 3-fazowym** - montaż kasety  w pomieszczenia nr 3.60 na wysokości ok. 3 m (konieczny demontaż konstrukcji sufitu podwieszanego w miejscu montowanego klimatyzatora oraz dodatkowe zamocowanie konstrukcji sufitu podwieszanego do stropu), jednostkę zewnętrzną klimatyzatora należy zamontować na dachu budynku pokrytym papą przez przygotowany przepust (przepust należy oczyścić z zaślepiającej go pianki oraz wymienić górną część przepustu- dostawa rury i kolanek PCV po stronie Wykonawcy) * Dostawa i montaż :   - przewodów ziębniczych o długości 2 x ok. 7 m ,  - przewodu sygnałowego o długości ok. 7 m,  - przewodu na skropliny o długości ok. 7 m, skropliny należy odprowadzić do syfonu umywalkowego w sąsiadującym pomieszczeniu nr 3.64)  - przewodu zasilania o długości ok. 22 m,  -wspornika jednostki zewnętrznej umożlwiającego umieszczenie klimatyzatora na wysokości ok. 40 cm od podłoża oraz dwa podkłady betonowe, pod podkładem betonowym należy zastosować dodatkową warstwę izolacyjno-amortyzującą,   * Wykonanie próby szczelności, wytworzenie próżni, uruchomienie klimatyzacji, uzupełnienie czynnika chłodniczego (jeżeli wskazane zgodnie  z dokumentacją klimatyzatora), * Zasilanie klimatyzatorów z tablicy rozdzielczej na korytarzu budynku, włączenie do tablicy rozdzielczej oraz dostawa i montaż w tablicy dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego po stronie Wykonawcy. * Instalacje klimatyzatora należy poprowadzić pod sufitem podwieszanym  z wykorzystaniem istniejących kanałów na przewody (odległość sufitu podwieszanego do stropu ok. 60 cm) * Kartę gwarancyjną należy przekazać przedstawicielowi Zamawiającego**.** |  |
|  | **Zadanie nr 2**   * Dostawa klimatyzacji (1 komplet) VIVAX R-design ACP-24CH70AERI+ lub KAISAI Pro Heat KRP-24MEGI/KRP-24MEGO lub Sinclair Terrel 5.2kw SIH-24BITW+SOH-24BIT- do wyboru przez Wykonawcę i montaż  w pomieszczeniu 1.16 w przyziemiu budynku (jednostka zewnętrzna na ścianie budynku na wysokości ok. 3 m).   • Dostawa i montaż :  - przewodów ziębniczych o długości 2 x ok. 5 m ,  - przewodu na skropliny (sztywnego) o długości 5 m wraz z trójnikiem , odpływ skroplin należy włączyć do istniejącego odpływu z rury PCV  - przewodu sygnałowego o długości ok. 5 m,  - przewodu zasilania o długości ok. 9 m,  -.korytek na przewody ziębnicze o długości ok. 2 m,  - korytek na przewód zasilania o długości ok. 5 m,  - wieszaka/wspornika jednostki zewnętrznej   * Zasilanie klimatyzatorów z tablicy RG-BW wewnątrz pomieszczenia , włączenie do tablicy oraz dostawa i montaż w tablicy rozdzielczej dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego po stronie Wykonawcy, |  |

**Wybrane do montażu w ramach oferty modele klimatyzatorów**

**Zadanie nr 1 .- jedn. wewn………………………………………………jed. zew. ……………………………………………**

**Zadanie nr 2 .- jedn. wewn………………………………………………jed. zew. ……………………………………………**

Osoba do kontaktu: …………………………………….……..…… tel. ………………………………..……….……………

Email:…………………………………………….…………………..

Miejscowość i data: ………………………………………….…….

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
 w niniejszym postępowaniu.

Podpis………………………………..