**Sposób zestawienia napisu numeru taktycznego, wzory proporcji liter i cyfr stosowanych w napisie numeru taktycznego**

*(zgodnie z Decyzją 403 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lipca 2006 r. oraz z Decyzją 901 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2007 r.)*

1. Napis zestawia się ze zbioru 23 dużych drukowanych liter alfabetu łacińskiego i 10 cyfr (od 1 do 0), przedstawionych na rysunku 1.
2. Treść napisu zestawia się, zgodnie ze wzorem przedstawionym na rysunku 2, z jednej lub dwóch liter, odstępu między literą lub literami a cyframi grubości litery i trzech cyfr wypisanych kolejno z odstępami pomiędzy nimi równymi ½ grubości tych cyfr; odstęp między literami wynosi ½ grubości litery.
3. W treści numeru wszystkie pola przeznaczone na cyfry muszą być wypełnione.
4. Wymiary numerów taktycznych:
   1. **na dachu pojazdu** - w dwóch rzędach symetrycznie, poprzecznie do jego wzdłużnej osi symetrii, wykonane z folii barwy niebieskiej, przy czym w górnym rzędzie wpisana jest litera lub dwie litery, a w dolnym trzycyfrowa liczba o rozmiarach: długość całej liczby – 70% szerokości dachu znakowanego pojazdu, nie mniej niż 75 cm, wielkość litery –proporcjonalna do wielkości cyfr;
   2. **w tylnej bocznej części pojazdu**, z obu jego stron, na niebieskim pasie wyróżniającym, wykonane z folii barwy białej o wymiarach nie większych niż wysokość liter napisu „POLICJA” umieszczony na drzwiach przednich pojazdu;
   3. **z tyłu pojazdu po jego prawej stronie**, na niebieskim pasie wyróżniającym wykonane z folii barwy białej lub nad pasem wykonane z folii odblaskowej barwy niebieskiej o wymiarach jak w pkt. 2.

Wymiary numerów taktycznych powinny odpowiadać proporcjom podanym w pkt.4 w zależności od części nadwozia pojazdu, na którym są umieszczone, przy zachowaniu proporcji wymiarowych określonych we wzorach proporcji liter i cyfr oraz wzorze zestawienia napisu numeru taktycznego, przedstawionych na rysunkach 1 i 2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru / odcienia folii z której wykonane będą numery taktyczne.

Przykład : **G 997 lub GG 997**

**Wzory proporcji liter i cyfr stosowanych w napisie numeru taktycznego oraz wzór zestawienia napisu numeru taktycznego**

Oznaczenia do rysunku 1 i 2:

d – wysokość liter i cyfr,


gr – podstawowa grubość elementów liter i cyfr (gr = A–B = B–C = C–D... = 1–2 = 2–3 = 3...),


R, r – promień krzywizny elementów liter i cyfr,


k – linia korekcyjna,


x = 1 gr – odstęp między literą i cyfrą,

y = 1/2 gr – odstęp między cyframi










Rysunek 1. Wzory proporcji liter i cyfr stosowanych w napisie numeru taktycznego



Rysunek 2. Wzór zestawienia napisu numeru taktycznego