**Szczegółowy opis przedmiotu zapytania**

1. Przedmiotem zapytania jest dostawa nowego podnośnika koszowego elektrycznego
2. Dane techniczne:
   1. Maksymalna wysokość robocza 16 m
   2. Maksymalna wysokość podestu 14m
   3. Maksymalny wysięg boczny 7,35m
   4. Rozmiar platformy 1,0m x 1,83 m
   5. Szerokość podwozia 1,7m
   6. Wysokość po złożeniu 2m
   7. Waga 6710 kg
   8. Maksymalny wysięg boczny 7,35m
   9. maksymalny stopień nachylenia terenu 30%
   10. Zewnętrzny promień skrętu 3,0m
   11. Zakres pracy ramienia kosza jib 140º
   12. Obrót wieżyczki (niekontynuowany) 360 °
   13. Długość transportowa 5,7
   14. Wysokość transportowa 2m
   15. Ciężar użyteczny 227km
   16. Osoby 2
   17. Udźwig platformy 227 kg
   18. Napęd na 2 koła
   19. Platforma z trzema wejściami
   20. Alarm ruchu
   21. Ramię kosza ruchome
   22. Platforma z trzema wejściami
   23. Zasilany elektrycznie z akumulatora 8x6V 360Ah
   24. Ładowanie akumulatorów 100-240v/10a
   25. Wskaźnik naładowania akumulatorów
3. Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu wraz Przedmiotem umowy w formie skatalogowanej w języku polskim:
   1. DSU (Dokumentacja Systemu Utrzymania)
   2. DTR (Dokumentacja Techniczno Ruchową)
   3. Deklaracji zgodności producenta w oparciu o zgodnie z PN-EN1493, obowiązującą dyrektywą maszynową 2006/42/WE
   4. Szczegółowej instrukcji obsługi i utrzymania
   5. Karty gwarancyjnej
   6. Dokumentacji dopuszczającej do eksploatacji Przedmiot umowy przez Transportowy Dozór Techniczny
4. Czas realizacji zadania do 31.12.2024.
5. Termin płatności – 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Sposób płatności – przelew
7. Transport do Zamawiającego na koszt Dostawcy.
8. Miejsce Dostawy–Magazyn Zakładowy, ul.Kluczyki17-21, 87-100 Toruń do godz. 13:00.
9. Gwarancja - 24 miesiące na części, 5 lat gwarancji na konstrukcję
10. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – stacjonarny i mobilny na terenie całej Polski
11. Reakcja na zgłoszenie serwisowe – do 4h (może być również telefoniczna) – wyznaczenie osoby ze strony Wykonawcy, która podejmie próbę ewentualnej naprawy sprzętu np. diagnoza, zamówienie części.