**Dostawa i montaż w pomieszczeniach Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie szaf ognioodpornych.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i ustawienie we wskazanych pomieszczeniach wyszczególnionych poniżej szaf ognioodpornych. Koszty wykonania, dostawy, montażu oraz ustawienia muszą być wliczone w cenę ogólną oferty.

2. Asortyment musi być fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, kompletny i sprawny technicznie.

3. Do oferty muszą być dołączone wymagane certyfikaty, wystawione przez uprawnioną do tego jednostkę certyfikującą,

1. Szafa ognioodporna na baterie litowo-jonowe, z bazą paletową, jednodrzwiowa, rozmiar M 90 min 895 x 600 x 2050 mm, drzwi prawe Szafa ognioodporna 90 min izolowana przeznaczona do składowania baterii litowych. Obudowa szafy wykonana z blachy stalowej giętej na zimno. Szafa ma posiadać izolację składającą się z paneli z włókien o dużej gęstości odpornych na wysokie temperatury (800°C). Hydrauliczne zamknięcie drzwi przy temperaturze otoczenia powyżej 47 °C. Zamknięcie kanałów wentylacyjnych przy temperaturze 70°C. Nieiskrzące zawiasy. Szafa wyposażona w 3 perforowane półki i dolną wannę wychwytową. Drzwi jednoskrzydłowe prawe. Wymiary (SxGxW): 895 x 600 x 2050 mm. Waga: 280 kg. Szafa ma posiada certyfikaty: CE, EN14470-1; EN16121. 4,00 szt 11 144,7000 44 578,80 23% 54 831,92 2 103-2-WCE-1008 – 4 szt
2. 10 gniazd sieciowych 220V do szaf na baterie - zabezpieczenie nadprądowe, przełącznik magnetotermiczny Stacje ładowania baterii przeznaczone do użytku w szafach na baterie litowo-jonowe – 4 szt

Szafy na wyposażenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie :

1 szt. - Zaczernie 197 k. Rzeszowa (budynek bez windy)

1 szt. - KWP w Rzeszowie, parter budynek C (budynek bez windy)

1 szt. - magazyn Wydziału Zaopatrzenia KWP przy ul. Podkarpackiej parter (budynek bez windy)

1 szt. – Wydział Łączności i Informatyki (pomieszczenie garażowe)

**Termin realizacji do 20.12.2024r.**