**Załącznik nr 2**

**Przeniesienie stacji ładowania pojazdów akumulatorowych w magazynie sklepu LM Sosnowiec**

**Zakres planowanych prac obejmuje:**

1. **Ściany wewnętrzne:**
   * Budowa ścian wewnętrznych na ławach fundamentowych.
2. **Zabudowy i stolarka otworowa:**
   * Montaż drzwi przeciwpożarowych EI90.
   * Montaż bramy przeciwpożarowej EI90.
3. **Konstrukcje stalowe:**
   * Wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej pod czerpnie ścienne.
   * Montaż ryglówki pod instalację prostowników.
4. **Instalacje wentylacyjne:**
   * Montaż czerpni powietrza 1000 × 500 mm, typ ocieplony (EX).
   * Montaż docelowego wentylatora dwubiegowego o wydajności 1170 / 2343 m³/h (EY).
5. **Instalacje grzewcze:**
   * Montaż elektrycznych grzejników (EX).
6. **Roboty budowlane i wykończeniowe:**
   * Remont istniejącej posadzki betonowej na całej powierzchni pomieszczenia (150 m²).
   * Wyrównanie i malowanie podwalin oraz cokołów – farba do betonu w kolorze jasnoszarym.
7. **Pozostałe wyposażenie techniczne:**
   * Montaż prostowników (lokalizacja: po stronie sklepu – do potwierdzenia).
8. **Instalacje sanitarne i przeciwpożarowe:**
   * Dostosowanie instalacji tryskaczowej do układu nowo budowanych ścian.
9. **Instalacje elektryczne:**
   * Instalacja ROP.
   * Budowa rozdzielnicy RŁW.
   * Zasilanie prostowników.
   * Zasilanie wentylacji.
   * Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG o rozłącznik bezpiecznikowy.
   * Montaż instalacji detekcji gazów.
   * Montaż oprawy oświetlenia awaryjnego.
   * Wykonanie instalacji ochronnych.