**Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa kosiarki akumulatorowej z technologią XPT dla Zakładu Północnego**

1. **Zakres dostawy:**

Dostawa kosiarki bijakowej o parametrach:

* 1. Napięcie: 36V – 40V
  2. Typ akumulatorów: Li-ion
  3. Maks. moc urządzenia: minimum 740W
  4. Prędkość obr. na biegu jałowym: 3800 min⁻¹
  5. Szerokość koszenia: minimum 38 cm
  6. Wysokość koszenia: 20 - 75 mm,
  7. Regulacja wysokości koszenia: minimum 5 stopni
  8. Pojemność kosza: minimum 40 L
  9. Waga maszyny z akumulatorem 14 - 20 kg.

Zestaw musi zawierać:  
1. Ładowarkę,  
2. Dwa akumulatory: 5.0Ah,   
3. Klucze eksploatacyjne.

1. **Termin realizacji:** 7 dni od dnia wysłania zamówienia zakupu, lecz nie później niż do 31.12.2025 r.
2. **Miejsce realizacji:** Magazyn M030,Zakład Północny, ul. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew
3. **Inne wymagania:**
4. Wykonawca zobowiązany jest, aby dostarczony przedmiot zamówienia był wolny od wad lub usterek. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Okres udzielonej gwarancji nie będzie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia instrukcji w języku polskim oraz karty gwarancyjnej, do dostarczonego przedmiotu zamówienia.