|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa modułu** | **Nazwa opcji** | **Numery SKU** | **Liczba szt.** |
|  |  |  |  |
| Konfiguracja obudowy | 2.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), Smart Flow, Rear IO, H965i | 321-BLDY | 1 |
| Procesor | Intel® Xeon® 6 Performance 6517P 3.2G, 16C/32T, 24GT/s, 72M Cache, Turbo, (190W) DDR5-6400 | 338-CTBD | 1 |
| Ilość pamięci | 32GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank | 370-BCCY | 1 |
| Konfiguracja RAID | C3, RAID 1 for 2 HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity) | 780-BCDN | 1 |
| RAID / kontrolery pamięci masowej | PERC H965i Controller, Front, DC-MHS | 403-BDMY | 1 |
| Hard Drives | 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD | 400-AXSW | 2 |
| Zaawansowane konfiguracje systemu | UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition | 800-BBDM | 1 |
| Wentylatory | PowerEdge 1U High Performance Silver Fan | 384-BDQL | 1 |
| Zasilacz | Dual, Fully Redundant (1+1), Hot-Plug MHS Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium | 450-BDRS | 1 |
| Przewody zasilające | Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A) | 450-AADY | 2 |
| Karta typu riser ze złączem PCIe | Riser Config 6, 2x16 FH Slots (Gen5), 1x16 Onboard OCP | 330-BCWK | 1 |
| Płyta główna | PowerEdge R470 Motherboard fo RTS 1.1, ROW | 330-BCYF | 1 |
| Karta sieciowa OCP 3.0 | Broadcom 57504 Quad Port 10/25GbE, SFP28, OCP 3.0 NIC | 540-BCRX | 1 |
| Fibre Channel Adapters | Agnostic Dual Port 32GB Fibre Channel HBA, PCIe Full Height + Sec | 540-BFZZ | 1 |
| Osłona | PowerEdge 1U Standard Bezel for x8 and x10 Chassis | 325-BFXF, 350-BDDK | 1 |
| Wbudowane oprogramowanie do zarządzania systemami (wieloma) | iDRAC10, Enterprise 17G | 634-CSHS, 634-CSHT, 634-CSHY | 1 |
| Wbudowane oprogramowanie do zarządzania systemami (wieloma) | Dell Connectivity Client - Enabled 17G | 379-BFXS, 634-CZRP | 1 |
| Quick Sync | Quick Sync Type Left Ear Module | 338-CSVD | 1 |
| Szyny do szafy serwerowej | Szyny wsuwane ReadyRails z ramieniem zarządzającym kablami | 770-BDMT, 770-BECD | 1 |
| Wysyłka | PowerEdge R470 Shipping EMEA2 (English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/Greek/Arab) | 340-DRWH, 340-DSJD | 1 |
| Dell Services: Hardware Support | Basic Next Business Day 36 Months, 36 Mies. | 709-BBIL | 1 |
| Extended Service | ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 36 Mies. | 865-BBMY | 1 |
| Usługa Keep Your Hard Drive for Enterprise | Keep Your Hard Drive For Enterprise, 36 Mies. | 711-BCXN | 1 |