**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Naprawa bramy wjazdowej**

1. **Ogólny opis usługi:** naprawa bramy wyjazdowej na stanowisku nr 1 na terenie Zakładu Dębe
2. **Opis urządzenia:**
3. Producent: Hormann,
4. Typ SPU F42 BR50,
5. Rok produkcji 2020,
6. Szerokość 3,6 m,
7. Wysokość 3,875 m
8. **Zakres usługi:**
9. dostawa i montaż panelu bramy firmy Hormann z uszczelką progową HG 033,
10. dostawa i montaż elementów odpowiedzialnych za przesuwanie paneli bramy (rolki biegowe) -2 szt.
11. dostawa i montaż zawiasów łączących panele bramy - 2 szt.
12. przywrócenie do pracy automatycznej bramy i sygnalizacji świetlnych na wjeździe i wyjeździe ze stanowiska nr 1
13. **Termin realizacji:** 30 dni od dnia otrzymania zamówienia
14. **Miejsce realizacji:** Punkt zlewny, ul. Zegrzyńska, Jachranka
15. **Dodatkowe informacje:**
16. Elementy użyte do naprawy muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad.